プロットサイズ設定命令（PS）
ハードクリップ領域（作図範囲）を指定します。

JIS | PS《高さ(i)》《,幅(i)》；
16進数 | 50h 53h《高さ(i)》《2Ch 幅(i)》3Bh

| 《高さ(i)》
ハードクリップ領域の高さを指定します。
《幅(i)》
ハードクリップ領域の幅を指定します。

| メニューのレイアウトグループの「クリップモード」を［データ］に設定した場合、本命令で指定した高さ、幅の値によって原稿用紙サイズを以下のように選択します。
高さと幅を指定していない場合
高さと幅のどちらか一方を指定していない場合
高さと幅のどちらか一方に0を指定した場合
メニューの用紙グループの「原稿用紙サイズ」*で設定した用紙サイズが選択され、本命令による用紙サイズ選択は行われません。
*iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズで使用できる「原稿用紙サイズ」は、はがき、B5、B4、B3、B2、B1、B0、A4,、A3、A2、A1、A0、レター、レジャー、ユーザー定義用紙（高さ／幅：100.0 ～ 2000.0 mm）です。
高さと幅を指定する場合
高さが幅よりも大きな値のとき 「表1 PSコマンドにより選択される原稿用紙サイズ一覧」から用紙サイズが設定されます。
幅が高さよりも大きな値のとき メニューの用紙グループの「原稿用紙サイズ」で設定した用紙サイズが選択され、本命令による用紙サイズ選択は行われません。
高さ、または幅が最大定形用紙サイズ（B0）の最大値以内のとき 最大定形用紙サイズ（B0）が設定されます。
高さ、または幅が最大定形用紙サイズ（B0）の最大値よりも大きいとき ユーザー定義用紙が以下のように設定されます。
高さ＝ PS高さ（本コマンド設定値）＋上余白（パネル設定値）* ＋下余白（パネル設定値）* 幅＝PS幅（本コマンド設定値）＋左余白（パネル設定値）* ＋右余白（パネル設定値）*
*メニューのレイアウトグループの「余白」（「作図データの余白を設定する（余白）」）で指定した上下左右の余白値です。
表1 PSコマンドにより選択される原稿用紙サイズ一覧 1プロッターユニット：0.025 mm
用紙サイズ | 高さ | 幅
最小値 | 最大値* | 最小値 | 最大値*
はがき | 1 | 5920 | 1 | 4000
B5 | 5921 | 10280 | 4001 | 7280
レター | 10281 | 11176 | 7281 | 8636
A4 | 11177 | 11880 | 8637 | 8400
B4 | 11881 | 14560 | 8401 | 10280
A3 | 14561 | 16800 | 10281 | 11880
レジャー | 16801 | 17272 | 11881 | 11176
B3 | 17273 | 20600 | 11177 | 14560
A2 | 20601 | 23760 | 14561 | 16800
B2 | 23761 | 29120 | 16801 | 20600
A1 | 29121 | 33640 | 20601 | 23760
B1 | 33641 | 41200 | 23761 | 29120
A0 | 41201 | 47560 | 29121 | 33640
B0 | 47561 | 61074 | 33641 | 44034
ユーザー定義用紙 | 61075 | 80000 | 44035 | 80000
*最大値は、各用紙サイズの標準値です。ただし、最大定形用紙サイズ（B0）だけは、標準値（高さ 58240、幅 41200）に2834（10 mm）を足した値まで最大値として対応します。
B0高さの最大値： | 58240（B0用紙の高さ）＋ 2834（10 mm）= 61074
B0幅の最大値： | 41200（B0用紙の幅）＋ 2834（10 mm）= 44034

| 「PSコマンドによるハードクリップ領域」 「用紙サイズを選択する（クリップモード）」

0ACY-29U