マクロの登録
指定したマクロ番号にマクロデータを登録します。

JIS | ESC ? = <マクロ番号（3バイト）>，<バイト数（5バイト）>（マクロデータ）
16進数 | 1Bh 3Fh 3Dh <マクロ番号（3バイト）> 2Ch <バイト数（5バイト）>（マクロデータ）

| <マクロ番号（3バイト）>
| マクロ番号を指定します。
範囲： | 000～255
| <バイト数（5バイト）>
| 登録するマクロデータのバイト数を指定します。
範囲： | 00000～65535
| （マクロデータ）
| 指定したバイト数のマクロデータを送ります。

| 登録したマクロデータをジョブが終わったときに削除するか、本プリンターの電源をオフにするまで登録しておくかを、メニューのその他グループの「登録レベル」で選択できます。 「プリンターのリセット処理 ESC c 1」を受信した場合に、特定のマクロを自動実行させるスタートアップマクロを使用することもできます。

| 「マクロ機能」「マクロ機能を設定する（スタートアップマクロ）」

0ACY-32L