手動配信の設定をする
機器情報を手動で配信します。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
<配信側設定>の［手動配信］を押す
4.
各項目を設定→［次へ］を押す
各項目の［ON］を押すと、データを配信します。
<設定/登録の設定値>の［ON］を押した場合は、<ネットワーク設定>を設定します。［含む］→［OK］を押すと、ネットワーク設定を配信できます。
5.
配信先を選択→［手動配信スタート］を押す
配信を中止する場合は、［中止］を押します。
配信が終了したら、画面の「状況」欄で配信結果を確認します。

メモ
［中止］を押しても、配信中の子機への配信は中止されません。次の子機以降の配信が中止されます。

6.
［OK］→［OK］を押す

重要
機器情報の配信時、次のような状態にある子機は機器情報の更新を行いません。 送信ジョブの動作中 リモートUIからのインポート／エクスポート中 他の親機からの機器情報受信中の子機はアドレス帳の更新を行いません。 プリントジョブ動作中の子機はプリンター設定の更新を行いません。

0ACY-3EC