ダンプリスト（LIPS Vプリンターのみ）
LIPSダンプリスト
共通メニューの「プリンター動作モード」で［LIPSダンプ］（→プリンター動作モード）を選択すると、コンピューターから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、LIPSのコントロールコマンドの形式でプリントされます。
「デフォルト用紙サイズ」で指定した用紙にA4サイズでプリントされます。
枠囲みパターンについて
コマンドとして解釈できるものは、コマンド単位で枠で囲み印字されます。テキストモードからベクタモードへ、またはベクタモードからテキストモードへ移行した場合は、改行によって区別します。
改行・改ページを示す記号
If（改行）、vt（垂直タブ）、nI（復帰改行）による改行を伴うコマンド、またはff（改ページ）による改ページを伴うコマンドがあった場合に印字されます。（例：IfＩ）
異常終了を知らせる記号
命令終了コードが送られる前に、命令開始コードが送られた場合、または、16進コードのダウンロードで16進コード以外の文字が送られた場合に印字されます。
LIPSダンプリストの文字・記号の表記
制御データは次に示す省略記号を使って印字します。

| 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | F
0 | nu(NUL) | dl(DLE) |  | 80 | dc(DCS) |
1 | sh(SHO) | d1(DC1) | 81 | 91
2 | sx(STX) | d2(DC2) | 82 | 92
3 | ex(ETX) | d3(DC3) | 83 | 93
4 | et(EOT) | d4(DC4) | ix(IDX) | 94
5 | eq(ENQ) | nk(NAK) | nl(NEL) | 95
6 | ak(ACK) | sy(SYN) | 86 | 96
7 | bl(BEL) | eb(ETB) | 87 | 97
8 | bs(BS) | cn(CAN) | hs(HTS) | 98
9 | ht(HT) | em(EM) | 89 | 99
A | lf(LF) | sb(SUB) | vs(VTS) | 9A
B | vt(VT) | ec(ESC) | pd(PLD) | cs(CSI)
C | ff(FF) | fs(FS) | pu(PLU) | st(ST)
D | cr(CR) | gs(GS) | ri(RI) | 9D
E | so(SO) | rs(RS) | s2(SS2) | 9E
F | si(SI) | us(US) | de(DEL) | s3(SS3) | 9F | FF(DEL)

ベクタモードのLIPSダンプリスト
命令は全角文字で印字されます。
パラメータは10進コードで、文字パターンは16進コードでそれぞれ印字されます。
パラメータが2つ以上連続するときは、パラメータの間にスペースが入ります。

重要
LIPSダンプリストは、LIPS LXには対応していません。

メモ
通常の文字で印字されるデータはそのまま印字されます。 ダウンロードするデータが多い場合は、先頭から20バイトと最後から20バイトのみを印字し、その間のデータを印字しません。 文字コード20h（16進コード）は「」、文字コードＡ0h（16進コード）は「Ａ0」で印字されます。 制御コードは大文字で、省略記号は小文字で印字されます。 【例】FFh（16進コード）→ FF改ページ→ ff

0ACY-1J2