複写ページの登録
複写用紙機能でオーバーレイ印字するユーザー独自のフォームデータを指定の共通ページまたは複写ページに登録します。

JIS | ESC | SP <総バイト数（2バイト）>h［共通／複写ページ（1バイト）］
16進数 | 1Bh 7Ch 20h 00h 02h 68h［共通／複写ページ（1バイト）］

| <総バイト数（2バイト）>＝2バイト（00h 02h） ［共通／複写ページ（1バイト）］ フォームデータを登録するページを指定します。
値 | 設定内容
K | 共通ページ（複写用紙の全ページに印字）
1～5 | 複写ページ1～5（複写用紙に順番に印字）

| 登録したフォームデータをジョブ（一連の印刷処理）が終わった時点で削除するか、本プリンターの電源をオフにするまで削除しないかは、メニューの「登録レベル」で選択できます。 共通／複写ページの登録を開始すると、パラメータリセット処理が行われ、制御命令で設定したすべての印字パラメータが初期化されます。 共通／複写ページの登録は、「ユーザーページの登録終了ESC | e」によって終了します。 メモリーサイズを越えるページ登録を行うと「メモリー・オーバー」とエラー表示され、この時点でページ登録は終了し、以降のデータは捨てられます。

0ACY-1Y9