とじしろをつけてコピーする（とじしろ）
原稿の画像を左、右、上、下に移動させて、コピーの左端、右端、上端、下端に指定幅のとじしろ（白地）を作ってコピーできます。コピーをとじるときに便利です。
とじ方向に合わせて、とじしろの位置を決めます。

|  | 左とじ | 右とじ | 上とじ | 下とじ

1.
［コピー］を押す
2.
［その他の機能］→［とじしろ］を押す
3.
とじしろをつける位置を選択
4.
［オモテ面］［ウラ面］を押す→［－］［＋］でそれぞれのとじしろ幅を設定→［OK］を押す

重要
［とじしろ］と［両面］との組み合わせで原稿をコピーするには、次のような設定が必要です。 とじしろがあるとき 片面両面コピー：ウラ面のみに、とじしろを設定します。 両面両面コピー：とじしろを設定する必要はありません。 両面片面コピー：ウラ面のみに、とじしろを設定します。 とじしろがないとき 片面両面コピー：オモテ、ウラとも、とじしろを設定します。 両面両面コピー：オモテ、ウラとも、とじしろを設定します。 両面片面コピー：オモテ、ウラとも、とじしろを設定します。

メモ
0 以外のとじしろ幅を入力したときに［±］を押すと、＋と－を入替えることができます。
例： | （＋）10 → ［±］ → － 10
| － 50 → ［±］ → （＋）50

5.
［閉じる］を押す

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 ［とじしろ］は、原稿の画像を左、右、上、下へ指定幅だけ移動してコピーする機能です。従って、原稿の画像が用紙の端いっぱいまであるときは、画像が欠けてしまいます。

メモ
ウラ面のみにとじしろを作ることもできるので、すでにとじしろのある原稿を片面両面コピーまたは両面片面コピーすることもできます。

0ACY-0L1