Iファクスアドレスを登録する
Iファクスアドレスやモード選択、相手先の条件などを登録できます。
1.
［スキャンして送信］→［アドレス帳］を押す
2.
［その他の操作］を押す
3.
［登録/編集］を押す
4.
［新規宛先の登録］を押す
5.
［I ファクス］を押す
6.
宛先表指定ドロップダウンリストを押す→宛先表1～10を選択
宛先表1～10は、宛先をグループ分けするときなどに便利です。
7.
［名称］を押す
8.
宛先の名称を入力→［次へ］を押す
登録された名称はEメールアドレスの表示名に使われます。半角カタカナで入力された名称は全角カタカナに変換されます。
9.
宛先の名称のフリガナを入力→［OK］を押す

メモ
宛先の検索をするには、ここで入力したフリガナをもとに検索を行います。検索には、フリガナの１文字目をもとに宛先を限定して並べ替えをする方法や、半角24文字までのカタカナ、記号を使用して宛先を絞り込む方法があります。

10.
［次へ］を押す
11.
<モード選択：>ドロップダウンリストを押す→モードを選択
設定の詳細は、「Iファクスアドレスを入力して指定する」の手順3を参照してください。
12.
［I ファクスアドレス］を押す
13.
アドレスを入力→［OK］を押す

メモ
サーバーの経由をしないで送信する場合、送信先のIPアドレスがDNSサーバーに登録されていないときは、「user@［送信先のIPアドレス］」と入力します。「user」には任意の文字列を入力してください。

14.
<サーバーの経由>を必要に応じて設定
必要に応じて、［定型文1］、［定型文2］を設定します。
定型文1、2は、インターネットファクス中継サービスなどを利用するときに使用します。詳しくは、サービスの提供会社にご連絡ください。

メモ
定型文は、入力して［OK］を押したあと「＊＊＊＊＊＊＊＊」で表示されます。

サーバーの経由の詳細は、「Iファクスアドレスを入力して指定する」の手順8を参照してください。
15.
［相手先の条件］を押す
16.
相手先の条件を設定→［OK］を押す

<用紙サイズ>： | 送信する用紙サイズを設定します。A5は［A4/LTR］に含まれます。
<圧縮方式>： | MH（Modified Huffman）：連続する白や黒のドットを、ドット数に応じて符号化して送信します。 MR（Modified Read）：連続する白や黒のドットを、ドット数に応じて符号化して送信します。先に読み取られた行との差分を符号化していくため、MHよりも効率的な圧縮を行います。 MMR（Modified Modified Read）：圧縮率がMRよりも高いので、MRよりも速く送信できます。
<解像度>： | 相手先の受信できる解像度を設定します。
<データ分割>： | 相手先に、分割されて受信したデータを結合する機能があるときは、「ON」、ないときは「OFF」にします。 送信データの分割は、［送信データサイズ上限値］で設定した上限値を超えると分割されて送信されます。 「OFF」にして、送信データサイズが［送信データサイズ上限値］で設定した値を超えると、送信エラーになります。 送信データサイズの上限値の詳細については、「送信データサイズ上限値を設定する」を参照してください。

重要
相手先の機器の仕様を確認してから設定してください。相手先で使用できない設定をすると、エラーが発生することがあります。

17.
［OK］を押す
アドレス帳のアクセス番号を管理している場合は、「Eメールアドレスを登録する」の手順14に準じて操作を行ってください。
18.
［閉じる］→［OK］を押す
0ACY-0XJ