プッシュホンサービスを利用する
ダイヤル回線で本製品のファクス機能を使用しているときでも、簡単にプッシュホンサービスを利用できます。プッシュホンサービスには、銀行の残高照会、電車や飛行機の予約など、さまざまなものがあります。

重要
電話番号やファクス番号を入力する前に、必ず発信音（ツー音）を確認してください。発信音が聞こえる前に入力すると、電話がつながらなかったり、間違い電話になったりすることがあります。

1.
［ファクス］を押す→［オンフック］を押す
2.
～（テンキー）で相手先のファクス番号を入力→相手が出たら、［トーン］を押す
ワンタッチボタンを使用するには、［ワンタッチ］を押したあと、目的のワンタッチボタンを押してください。
番号を入力して指定する場合は、を押して3桁の番号を～（テンキー）で入力してください。
本線をトーン回線（プッシュ回線）で使用しているときは、この操作は必要ありません。

重要
コピーカードリーダー・F1を装着しているときに、［オンフック］を押して通話状態にしたままコントロールカードを抜き取ると、回線が切断されます。

メモ
ワンタッチボタンの詳細については、「ワンタッチボタンを使って宛先を指定する」を参照してください。 音量を調節するには、を押します。

3.
プッシュホンサービスの内容に合わせて～、、（テンキー）を押す
受信状態にする必要のあるときは、［受信スタート］を押します。
受信状態を終了するには、［終了］を押します。

メモ
サービスの内容や～、、（テンキー）で操作する番号については、サービスを提供している業者に確認してください。

重要
プッシュホンサービスを利用すると、宛先表や設定の履歴を利用することはできません。

メモ
ハンドセット・G2を使ってプッシュホンサービスを利用することもできます。

0ACY-0SL