インナーフィニッシャー・F1の針づまり処理(オプション)
針づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って、つまっている針をすべて取り除いてください。

重要
針づまりの処理を行うときは、本製品のカバーやカセットが閉じていることを確認してから行ってください。

メモ
インナーフィニッシャー・F1はオプションです。

1.
フィニッシャーの排紙トレイにつまっている用紙を取り除きます。
2.
針カートリッジを取り外します。

| 1. フィニッシャーの前カバーを開く
2. 針カートリッジの上下（緑色の部分）をつまんで引き出す

3.
針カートリッジから、つまっている針束を取り除きます。

| 1. 針カートリッジのつまみを下げる
2. 針ケースからスライドされている針束をすべて取り除く
3. 針カートリッジのつまみを元に戻す

4.
針カートリッジを取り付けます。

| 1. 針カートリッジをフィニッシャーに差し込んだあと、下方向へしっかりと押し込む
2. フィニッシャーの前カバーを閉じる

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーを閉じると、自動的に数回空うちして、針の頭出しを行うことがあります。

0ACY-0HJ