SSL暗号化通信で使用する鍵ペアの設定
SSL暗号化通信を使用している機能を確認したあと、使用中の鍵ペアを設定できます。
SSL暗号化通信に必要な鍵ペアとサーバー証明書は「鍵ペアとサーバー証明書の生成」、または「コンピューターからインストールした鍵ペアファイルとサーバー証明書ファイルの登録」で設定します。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［ネットワーク］→［TCP/IP設定］を押す
3.
［TCP/IP設定］の［SSL設定］→［鍵と証明書］を押す
4.
SSL暗号化通信に使用したい鍵ペアを選択→［使用鍵に設定］を押す
「Device Signature Key」（機器署名用鍵ペア）､および「AMS」（アクセス制限用鍵ペア）をSSLの使用鍵には設定できません。また、IEEE802.1X認証やIPSecで使う鍵ペアは本手順では設定できません。

メモ
本製品にはプリインストール済みの鍵ペアとサーバー証明書が登録されています。この鍵ペアとサーバー証明書を使用して、SSL暗号化通信を行うこともできます。プリインストール済みの鍵ペアの名称は、「Default Key」です。 ［証明書詳細情報］を押して、証明書を確認できます。 ［使用先を表示］を押して、使用中の鍵ペアの用途を確認できます。

5.
［はい］を押す
6.
［OK］→［OK］を押す
0ACY-344