ファイルサーバーの設定
本製品からネットワーク上のコンピューターにファイルを送信するには、送信先となるコンピューター（ファイルサーバー）の設定が必要です。SMB/CIFSネットワークでは、Windowsの共有フォルダー、UNIX/Linux＋Sambaの共有フォルダー、およびMac OS X＋Sambaの共有フォルダーへファイルを送信します。ここでは、共有フォルダーの設定手順について説明しています。
TCP/IPネットワークの接続
SMB/CIFSネットワークと共有フォルダーの設定

重要
Sambaは、2.2.8a以降に対応しています。 ここでは、本製品からのデータの送信先となるコンピューターの設定手順のみを説明しています。実際に本製品からネットワーク上のサーバーにデータを送信するには、本製品操作パネルで宛先を設定する必要があります。宛先の設定方法は、「宛先を指定する」を参照してください。 ここで説明する操作の手順は、共有フォルダーの設定手順例です。お使いの環境によっては設定手順が異なることがあります。

0ACY-357