IEEE802.1X認証方式の選択
ここでは、IEEE802.1X認証方式を選択する方法について説明しています。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［ネットワーク］→［IEEE802.1X設定］を押す
3.
<IEEE802.1Xを使用>の［ON］→［次へ］を押す
IEEE802.1X認証を使用しないときは、［OFF］を選択します。

重要
<IEEE802.1Xを使用>が「ON」に設定されている場合、本製品は完全なスリープ状態には移行しません。

4.
IEEE802.1X認証方式を選択→［OK］を押す
事前にCA証明書を登録（→CA証明書ファイルの登録／編集）してください。また、EAP-TLS方式を設定する場合は、鍵ペアファイルとクライアント証明書ファイルをインストール（→鍵ペアファイルとサーバー証明書のインストール）してください。
EAP-TLSを選択する：
EAP-TTLSを選択する：
PEAPを選択する：
EAP-TLSを選択する：
<TLSを使用>の［ON］→［鍵と証明書］を押す

メモ
<TLSを使用>を「ON」にすると、<TTLSを使用>と<PEAPを使用>は設定できません。

EAP-TLSに使用する鍵ペアとクライアント証明書を選択→［使用鍵に設定］を押す

重要
「Device Signature Key」（機器署名用鍵ペア）、および「AMS」（アクセス制限用鍵ペア）は使用鍵に設定できません。 鍵と証明書画面で鍵ペアを選択したあと［証明書詳細情報］を押すことによって、証明書の内容を確認できます。また、証明書詳細情報画面で［証明書検証］を押して証明書を検証することもできます。 鍵と証明書画面で<使用状況>に「使用中」と表示されている鍵ペアを選択したあと［使用先を表示］を押すことによって、鍵ペアの用途を確認できます。

［はい］→［OK］を押す
［ログイン名］を押す
IEEE802.1X認証を受けるログインユーザーの名称を入力→［OK］を押す
［OK］を押す
EAP-TTLSを選択する：
<TLSを使用>の［OFF］→［次へ］→<TTLSを使用>の［ON］を押す
使用する内部認証プロトコルを選択→［OK］を押す

重要
MS-CHAPv2とPAPは同時に設定できません。

ログイン名／ユーザー名とパスワードを設定
IEEE802.1X認証の対象がログインユーザー：［ユーザー名にログイン名を使用］→［戻る］を押します。［ログイン名］にログインユーザーの名称を入力したあと、［次へ］を押します。［パスワード］に指定したログインユーザーのパスワードを入力してください。確認入力画面で同じパスワードを入力したあと、［OK］を押します。
IEEE802.1X認証の対象がログインユーザー以外のユーザー：［ユーザー名］にユーザー名称を、［パスワード］に指定したユーザーのパスワードを入力してください。確認入力画面で同じパスワードを入力したあと、［OK］を押します。
［OK］を押す
PEAPを選択する：
<TLSを使用>の［OFF］→［次へ］→<PEAPを使用>の［ON］を押す
ログイン名／ユーザー名とパスワードを設定
IEEE802.1X認証の対象がログインユーザー：［ユーザー名にログイン名を使用］→［戻る］を押します。［ログイン名］にログインユーザーの名称を入力したあと、［次へ］を押します。［パスワード］に指定したログインユーザーのパスワードを入力してください。確認入力画面で同じパスワードを入力したあと、［OK］を押します。
IEEE802.1X認証の対象がログインユーザー以外のユーザー：［ユーザー名］にユーザー名称を、［パスワード］に指定したユーザーのパスワードを入力してください。確認入力画面で同じパスワードを入力したあと、［OK］を押します。
［OK］を押す
0ACY-33U