初期状態
HP-GLエミュレーションモードには、5種類のレベルの初期化を行います。
DF命令による初期化
HP-GL命令で設定されたパラメータ（スケーリングポイントやペンの現在位置、座標回転は除く）が初期化されます。
IN命令による初期化
次の項目の初期化を行います。
ペン上げの状態（PU；）
RO命令による座標回転の解除（RO0；）
HP-GLエラーの解除
OE命令で出力されるステータスバイトのビット3を1にセット
スケーリングポイント初期化
DF命令と同じ初期化処理の実行
ソフトリセットによる初期化（プリント中止）
IN命令と同じ初期化処理を実行します。
ソフトリセット処理は、タッチパネルのキー操作で「プリント中止」または「排出」を行ったとき、一連の印刷処理（ジョブ）を終了した時点で実行されます。
ハードリセットによる初期化（プリンター初期化）
バッファーに登録されたダウンロード文字をクリアし、IN命令と同じ初期化処理を実行します。
ハードリセット処理は、主電源をオフ／オンにしたとき、タッチパネルのキー操作で「プリンター初期化」を行ったときに実行されます。
バッファーの初期化
リプロットバッファー、ポリゴンバッファー、ダウンロードバッファーを初期化します。
バッファーの初期化は、メニューのプロッターグループの「プロッターID」が［7550A］のときにGM命令を受信した場合、実行されます。
リセット処理とHP-GL命令で設定されるパラメータの初期値

設定項目 | DF命令 | lN命令 | プリント中止 | プリンター初期化
プロットモード | 絶対座標
ペンの状態 | 保持 | アップ
スケーリングポイント位置 | 保持 | 標準値
スケーリング | オフ
ウィンドウ | 初期作図範囲
円／円弧分解能 | 5度（角度モード）
シンボルモード | オフ
目盛り長 | 0.5％（X,Y）
ラインタイプ | 実線
文字プロット原点 | 現在ペン位置
文字プロット方向 | 水平方向
文字サイズ | 幅0.75％,高さ1.5％
文字の傾き | 0度
NCPセルの間隔 | なし
文字セットの選択 | 標準文字セット
標準文字セット | 文字セット0
補助文字セット | 文字セット0
ラベルバッファー | クリア
ラベルターミネータ | ETX
文字選択モード | HP7ビット
ダウンロードキャラクタバッファー | 保持
塗りつぶしタイプ（FT） | 1
塗りつぶし間隔（FT） | 1％
塗りつぶし角度（FT） | 0度
ポリゴンモード | クリア
塗りつぶし間隔 | 0.3mm
ユーザー指定塗りつぶしタイプ | 双方向
リプロットバッファー | 保持 | クリア
ペン位置 | 保持 | 標準値
ステータスバイトのビット3 | 保持 | 1 | 0
座標回転（RO命令） | 保持 | 解除
HP-GLエラー | 保持 | 解除
グループカウント | 保持 | 0

HP-GLエミュレーションモードのメニューの初期状態

グループ | 設定項目 | エ場出荷時の設定状態
ペン | 太さ単位 | mm
カラー指定 | 番号
1～8ペン | 太さ | dot | 1dot
mm | 0.1mm
グレータイプ | 0
色番号 | 1
赤／緑／青 | 0
用紙 | 原稿用紙サイズ | A4
出力用紙サイズ | A4
レイアウト | 拡大／縮小 | しない
拡大／縮小率 | 100%
分割印刷 | しない
座標回転 | 0°
ミラー反転 | しない
クリップモード | プリンタークリップ
排紙 | 「IN」排紙 | する
「SP」排紙 | する
プロッ夕ー | プロッターユニット | 0.02500mm
プロッターID | 7550B
拡張 | カルーゼルタイプ | 1
リプロットモード | しない
漢字書体 | ゴシック
フォントID | 1
漢字グラフィックセット | JIS90
エンハンスモード | する
カラーモード自動時 | カラー
カラーミックス | しない

0ACY-25R