複写用紙のオーバーレイ印字開始
複写用紙機能を使用したオーバーレイ印字を開始します。

JIS | ESC | SP <総バイト数（2バイト）>p［共通ページ番号（1バイト）］，〈複写枚数（1バイト）〉
16進数 | 1Bh 7Ch 20h 00h 04h 70h［共通ページ番号（1バイト）］2Ch <複写枚数（1バイト）>

| <総バイト数（2バイト）>＝4バイト（00h 04h） ［共通ページ番号（1バイト）］ オーバーレイ印字するフォームのページを指定します。
値 | 設定内容
K | 共通ページの複写用紙のフォーム
0 | ユーザーページ1のオーバーレイのフォーム
1 | ユーザーページ2のオーバーレイのフォーム
全ページにオーバーレイ印字するフォームとして、複写用紙機能の共通ページに登録したフォームのほか、ページオーバーレイ機能のユーザーページ1・2のフォームが使用できます。ただし、「1」を選択した場合、メニューの「システムオーバーレイ」でシステムページ（1～5）が設定されている場合は、そのページもオーバーレイ印字されます。 <複写枚数（1バイト）> 各ページを複写する枚数を指定します。
範囲： | 1～5

| 共通ページのフォームは全ページに、複写ページのフォームはそれぞれのページにオーバーレイ印字されます。 なお、本制御命令で複写用紙機能を開始しても、その時点では印字は行われずに、通常のページを排紙するときにオーバーレイ印字が行われます。ただし、現在のページに印字データがあるときに本制御命令を受け取った場合は、複写用紙機能は次ページから有効になります。

| 「複写用紙機能」

0ACY-1YC