ラベル文字列ストア命令（BL）
ラベル用の文字列をラベルバッファーに登録します。

JIS | BL《文字列（ASC）》；
16進数 | 42h 4Ch《文字列（ASC）》3Bh

| 《文字列（ASC）》
| すべての文字の中から、150文字（ターミネータを含む）以内で指定します。パラメータを省略するとラベルバッファーをクリアします。

| ラベルバッファーのサイズは150バイトで、1バイトコード文字（ANK文字）150文字、2バイトコード文字（漢字）75文字を登録できます（ただし、制御コードやターミネータを含む）。文字セット番号101が選択されているときは、漢字となるため、最大75文字です。 登録したラベル文字列は、バッファーの内容を書き換えるまで「ラベルバッファーリプロット命令PB」で何回でもプロットできます。ラベルバッファーの内容は、次の命令などによりクリアされます。
| 文字プロット命令LB（パラメータなし） ラベル文字列ストア命令BL（パラメータなし） 文字セットモード指定命令CM 初期値設定命令IN 標準状態設定命令DF ジョブの終了

| ラベルバッファーリプロット命令（PB） PB

0ACY-236