文字サイズ指定命令（相対値）（SR）
プロットする文字の大きさを、スケーリングポイントP1、P2間の距離のパーセント値で指定します。

JIS | SR《文字の幅（sd），文字の高さ（sd）》；
16進数 | 53h 52h《文字の幅（sd）2Ch 文字の高さ（sd）》3Bh

| 文字の幅（sd）文字の高さ（sd）
| 文字の幅と高さをP1・P2間の距離（X座標値、Y座標値）のパーセント値で指定します。
指定範囲： | －128～＋127.9999
省略値 | （幅）： | 0.75（P1・P2が標準状態のとき）
| （高さ）： | 1.5 （P1・P2が標準状態のとき）
| パラメータに負の値を指定すると、プロットする文字が反転します。

| 文字の高さは、大文字の高さで統一されます。可変文字の場合は、文字幅はすべての文字の平均になります。 本命令によって文字の幅や高さを設定した場合、スケーリングポイントP1、P2の位置が変わると、実際にプロットする文字の大きさは設定した比率にしたがって変化します。

| 文字サイズ指定命令（絶対値）（SI） SI

0ACY-2AE