上余白を設定する（上余白）
それぞれのページフォーマットで設定されているTOF行の上端を基準として、印字開始位置を上下方向にずらす量を255段階で指定します。
印字開始位置を下方にずらす場合はプラス（＋）方向、上方にずらす場合はマイナス（－）方向になります。

【単位】 | 1／72インチ（約0.35 mm）
【範囲】 | －127～0～＋127

上余白の指定量は、用紙位置（中央／左端印字モード）の設定には影響しません。
カット紙のページフォーマット（Fmode 1, 2, 7, 8）での印字動作
上余白を増やした場合、有効印字領域の下端を越えた印字データは、次ページのTOF行から印字されます。
上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を越えた部分の印字データは印字されません。
連続用紙のページフォーマット（Fmode 3, 4, 6）での印字動作
上余白を増やした場合、印字データが有効印字領域の下端を越えると、ボトム位置からページ長（初期状態のTOF行からボトム位置までの範囲）までのデータは印字されません。
上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を越えた部分の印字データは印字されません。
0ACY-2W0