印字領域の左端での印字動作
実寸で印字するページフォーマット
実寸縦（Fmode 1）、および実寸横（Fmode 2）では、初期状態（電源を入れたときや、プリンターのリセット処理が行われた状態）のときの第1文字目の印字位置は、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの有効印字領域の左端（用紙の左端から5 mm内側）とほぼ同じ位置になります。
縮小をともなうページフォーマット
ページフォーマットFmode 3, 4, 6, 7,8では、初期状態のときの第1文字目の印字位置は、ページフォーマットおよび用紙サイズによって異なります。
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの有効印字領域の左端から次の量だけオフセットした位置に、第1文字目を印字します。

ページフォーマット | A3 | B4 | A4 | B5 | A5 | はがき
10インチ→A4縦(Fmode 3) | 277 | 277 | 0
15インチ→A4横(Fmode 4) | 562 | 562 | 157 | 0
15インチ→B4横(Fmode 6) | 45 | 45 | 0
B4→A4縦(Fmode 7) | 360 | 360 | 78 | 0
B4→A4横(Fmode 8) | 562 | 562 | 157 | 0

単位：1／300インチ | 左端オフセット量は「用紙位置微調整」が初期値［0］の場合です。

ページフォーマットFmode 3, 4でA3、B4、A4サイズの用紙を使用するとき、Fmode6でA3、B4サイズの用紙を使用するときや、Fmode 7,8でA3、B4、A4、A5サイズの用紙を使用するときは、1ページ分の印字データが用紙の中央にレイアウトされるように第1文字目の印字位置をオフセット量で調整しています。そのほかの組み合わせでは、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの有効印字領域のほぼ左端が第1文字目の印字位置になります。

| 「用紙位置を左右に微調整する（用紙位置微調整）」

0ACY-1R5