インナーフィニッシャー・F1の紙づまり処理（オプション）
紙づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を取り除いてください。

メモ
インナーフィニッシャー・F1はオプションです。 排紙トレイに出力済みの用紙がある場合は、作業前に用紙を取り除いてください。 コピートレイ・J1を装着している場合は、コピートレイ・J1上の用紙をすべて取り除いてください。

1.
本体のカバーを開きます。

| 1.取っ手を持ちながら本体右下カバーを開く
2.緑色の取っ手を持ちながら本体右上カバーを開く

2.
排紙ガイドを下げながら、つまっている用紙を取り除きます。

| 排紙ガイド以外に用紙がつまっているときは、「本体の紙づまり処理」の「排紙オプション装着時」の手順に従って、つまっている用紙を取り除きます。（→排紙オプション装着時）

3.
フィニッシャーの排紙トレイにつまっている用紙を取り除きます。

メモ
ホチキスを設定してプリントしていたときは、ホチキスでとじる前の出力中の束を取り除かないでください。紙づまりを処理したあと、出力が再開されます。

4.
本体のカバーを閉じます。

| 1.本体右上カバーを閉じる
2.本体右下カバーを閉じる

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

重要
カバーは必ず、本体右上カバーを閉じてから、本体右下カバーを閉じてください。

メモ
カバーは、「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。

5.
画面の指示に従って操作します。

メモ
紙づまりの処理方法を示す画面は、紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。

0ACY-0H9