NCPセル間隔設定命令（ES）
文字間隔や行間隔を設定します。

JIS | ES《文字間隔（sd）《，行間隔（sd）》》；
16進数 | 45h 53h《文字間隔（sd）《2Ch 行間隔（sd）》》3Bh

| 《文字間隔（sd）》
| 文字間隔を設定します。
単位： | NCPセルの幅
省略値： | 0
| 正の値を指定すると、文字間隔が広がり、負の値を指定すると狭くなります。
| 《行間隔（sd）》
| 行間隔を設定します。
単位： | NCPセルの高さ
省略値： | 0
| 正の値を指定すると、行間が離れ、負の値を指定すると狭くなります。

| NCP（Normal Character Plot）セルは、1文字分の長方形状の領域です。 HP7550Bでは、スタンダードモードとエンハンスモードによって、このセルを構成するグリッド（格子）の細かさが違ってきます。エンハンスモードの切り替えは、メニューの拡張グループの「エンハンスモード」で設定できます。

0ACY-23X