カセットの用紙サイズを変更する
カセットにセットされている用紙のサイズを変更するときは、次の手順に従ってカセットガイドを調節してください。

注意
用紙を扱うときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。

1.
用紙を取り出します。

| 1.用紙サイズを変更するカセットのオープンボタンを押す
2.カセットの取っ手を持ち、止まる位置まで手前に引き出す
3.セットされている用紙をすべて取り出す

2.
カセットガイドの位置を調節します。

| 1.左側ガイドの上部をつまみながらスライドさせて、セットする用紙サイズの指標にあわせる
2.前側ガイドの上部をつまみながらスライドさせて、セットする用紙サイズの指標にあわせる

重要
ガイドは、「カチッ」と音がする位置までスライドさせます。左側ガイドと前側ガイドを正しくあわせないと、用紙サイズがタッチパネルディスプレーに正しく表示されません。また、紙づまりやプリントの汚れ、本製品内部の汚れの原因になりますので、用紙サイズの指標にあわせてください。

3.
変更したサイズの用紙をカセットにセットします。

| 1.セットする用紙のサイズと、カセットの用紙サイズ設定があっているかどうかを確認する
2.用紙の端がカセットの右側面にあたるようにセットする

4.
用紙サイズのプレートの表示を変更します。

| 1.カセットの内カバーを開けて、プレートを引き上げる
2.変更後の用紙サイズが右側に来るよう回す
3.プレートをまっすぐ下に差し込み、内カバーを閉じる

メモ
用紙サイズプレートには、機種や設定によっては使用できないサイズも書かれています。

5.
カセットを「カチッ」と音がするまでゆっくりと本体に押し込みます。

注意
カセットを本体に戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

重要
OHPフィルムはA4サイズのみセットできます。OHPフィルムをセットするときは、カセットガイドを必ずA4にあわせてください。A4サイズ以外のOHPフィルムをセットすると、用紙サイズや用紙残量を正しく検知できません。

メモ
日本でおもに使われている紙のサイズは、A3、A4、B4、B5などの「A/B系列」です。レター（LTR）やリーガル（LGL）といった「インチ系列」は北米などの地域でよく使われています。本製品は、お客様の使用状況にあわせて、どちらの系列の紙サイズでも使用できます。

0ACY-0F9