SMB/CIFSネットワークの接続
印刷またはファクス送信を行う全コンピューターがSMB/CIFSネットワークを使用できるようにします。
設定手順はお使いのOSの種類によって異なります。次の記載を参照して設定を行ってください。
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012：「Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012をお使いの場合」
Mac OS X 10.3.9/10.4/10.5/10.6：Macintoshの説明書

重要
ここで説明する操作の手順は、SMB/CIFSの設定手順例です。お使いの環境によっては、設定手順が異なることがあります。

Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012をお使いの場合
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012でSMB/CIFSネットワークを設定する方法を説明しています。
手順中の画面や項目名は、Windows 8のものです。お使いのOSの種類によっては、項目名などが異なることがあります。
1.
ネットワーク接続を設定するウィンドウを表示する
Windows XP：［スタート］メニューの［マイネットワーク］を右クリックして、［プロパティ］を選択してください。
Windows Server 2003：［スタート］メニューから［コントロールパネル］－［ネットワーク接続］を選択してください。
Windows Vista/Server 2008:［スタート］メニューの［ネットワーク］を右クリックして［プロパティ］を選択したあと、［ネットワーク接続の管理］をクリックしてください。
Windows 7/Server 2008 R2：［スタート］メニューの［コントロールパネル］を選択して、［ネットワークとインターネット］をクリックしたあと、［ネットワークと共有センター］をクリックしてください。
Windows 8/Server 2012：デスクトップ画面右上(右下)にカーソルを置き、［設定］→［コントロールパネル］を選択してください。［ネットワークとインターネット］をクリックしたあと、［ネットワークと共有センター］をクリックしてください。
2.
<接続>のローカルエリアネットワーク接続名称をクリック→［プロパティ］を選択
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vistaをお使いの場合は、［ローカルエリア接続］アイコンを右クリック→［プロパティ］を選択してください。
Windows 7/Server 2008 R2をお使いの場合は、［ローカルエリア接続］→［プロパティ］をクリックしてください。
3.
［Microsoft ネットワーク用クライアント］、［インターネットプロトコル（TCP/IP）］／［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］にチェックマークを付ける
4.
［インターネットプロトコル（TCP/IP）］／［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］をダブルクリック
5.
［インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ］／［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）のプロパティ］ダイアログボックスで［全般］ページの［詳細設定］→［WINS］タブをクリック
6.
［WINS］ページで［NetBIOS over TCP/IP を有効にする］を選択
7.
［OK］を繰り返しクリックしてダイアログボックスを閉じる
8.
必要に応じてコンピューターを再起動

メモ
Windows Vistaをお使いの場合には、操作の途中で確認ダイアログが表示されることがあります。そのようなときには、ユーザー名とパスワードを入力してください。詳細は、OSの説明書などを参照してください。

0ACY-355