印刷を行うコンピューターの設定
本製品のプロトコルの設定が完了したら、印刷を行う各Macintosh にプリンタードライバーをインストールして、印刷先の設定を行います。
Mac OSに標準添付されているApple社製PSで印刷する場合（Mac OS 9/OS X 10.4.9以降）
1. プリンター記述ファイルのインストール
「コンピューターからのプリント (Mac)」を参照してください。
2. 印刷設定
本製品を印刷先に設定してください。
3. プリンター名称の選択
Macintoshのプリンター画面で、使用したい印刷モードが適用されているプリンターを選択してください。プリンター名称は、Macintoshのプリンター画面に次のように表示されます。（「xxx」は、「プロトコルの設定」で［サービスの名称］に入力したプリンターの名称を表しています。）
［xxx_D］：印刷ジョブを本製品のメモリー領域にスプールせずに印刷します。
［xxx_S］：印刷ジョブを本製品のメモリー領域にスプールしてから印刷します。

重要
コンピューターから印刷を行うには、オプションを追加する必要があります。必要なオプションについては、「必要なオプションとシステム環境」を参照してください。

0ACY-35E