ファンクション設定：プリンター
レポート出力

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［PS］*1
［ステータスプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［フォントリスト］ | はい、いいえ | - |  | ×
［RGBテストページ］ | はい、いいえ | - |  | ×
［CMYKテストページ］ | はい、いいえ | - |  | ×
［RGBカラーチャート］ | はい、いいえ | - |  | ×
［CMYKカラーチャート］ | はい、いいえ | - |  | ×
［LIPS/エミュレーション］*1
［LIPSユーティリティー］
［ステータスプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［オーバーレイリスト］ | はい、いいえ | - |  | ×
［オーバーレイプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［フォントリスト］ | はい、いいえ | - |  | ×
［マクロリスト］ | はい、いいえ | - |  | ×
［フォームリスト］ | はい、いいえ | - |  | ×
［カラーサンプル］ | はい、いいえ | - |  | ×
［N201ユーティリティー］
［ステータスプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［オーバーレイプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［ESC/Pユーティリティー］
［ステータスプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［オーバーレイプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［I5577ユーティリティー］
［ステータスプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［オーバーレイプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［HP-GLユーティリティー］
［ステータスプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［サンプルプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［HP-GL/2ユーティリティー］
［ステータスプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×
［サンプルプリント］ | はい、いいえ | - |  | ×

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

共通メニュー（プリンター設定 > 仕様設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［コピー部数］ （→コピー部数） | 1～9999部 | 1 |  |
［両面］ （→両面） | 両面、片面 | 片面 |  |
［給紙］ （→給紙）
［デフォルト用紙サイズ］ （→デフォルト用紙サイズ） | A4、B5、A3、B4、A5、レター、リーガル、レジャー、ステートメント、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒（角形2号、長形3号、洋形長3号、Monarch、No.10、ISO-C5、DL）、320×450 mm（SRA3）、305×457 mm | A4 |  | ×
［デフォルト用紙種類］ （→デフォルト用紙種類） | 薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1、厚紙2、厚紙3、OHPフィルム、第2原図、ラベル用紙、片面コート紙1、片面コート紙2、両面コート紙1、両面コート紙2、封筒、はがき | 普通紙1 |  | ×
［用紙サイズ置換］ （→用紙サイズ置換） | する、しない | しない |  |
［印字調整］ （→印字調整）
［トナー濃度］*1 （→トナー濃度） | シアン(C)： -8～0～+8 マゼンタ(M)： -8～0～+8 イエロー(Y)： -8～0～+8 ブラック(K)： -8～0～+8 | 0 |  |
［トナー濃度(微調整)］*1 （→トナー濃度（微調整）） | シアン(C)： 高濃度： -8～0～+8 中濃度： -8～0～+8 低濃度： -8～0～+8 マゼンタ(M)： 高濃度： -8～0～+8 中濃度： -8～0～+8 低濃度： -8～0～+8 イエロー(Y)： 高濃度： -8～0～+8 中濃度： -8～0～+8 低濃度： -8～0～+8 ブラック(K)： 高濃度： -8～0～+8 中濃度： -8～0～+8 低濃度： -8～0～+8 | 0 |  |
［トナー節約］ （→トナー節約） | する、しない | しない |  |
［階調］ （→階調） | 標準、高階調1、高階調2 | 高階調1 |  |
［解像度］ （→解像度） | スーパーファイン、ファイン | ファイン |  |
［特殊スムージングモード］（→特殊スムージングモード） | モード1、モード2、モード3、モード4、モード5、モード6 | モード1 |  |
［トナー印字量補正］ （→トナー印字量補正） | 標準、階調優先、テキスト優先 | 標準 |  |
［ライン処理］ （→ライン処理） | 解像度優先、階調優先 | 解像度優先 |  |
［レイアウト］ （→レイアウト）
［とじ方向］ （→とじ方向） | 長辺とじ、短辺とじ | 長辺とじ |  |
［とじしろ］ （→とじしろ） | -50.0～+50.0mm | 0.0 mm |  |
［短辺方向移動（表面）］ ［長辺方向移動（表面）］ （→短辺／長辺方向移動（表面）） | -50.0～+50.0mm | 0.0 mm |  |
［短辺方向移動（裏面）］ ［長辺方向移動（裏面）］ （→短辺／長辺方向移動（裏面）） | -50.0～+50.0mm | 0.0 mm |  |
［自動エラースキップ］ （→自動エラースキップ） | する、しない | しない |  |
［セキュアプリント消去時間］ （→セキュアプリント消去時間） | 10分、20分、30分、1時間、2時間、3時間、6時間、12時間、24時間 | 1時間 |  |
［タイムアウト］ （→タイムアウト） | タイムアウト時間（5～300秒）、しない | 15秒 |  |
［RIP完了後印刷］ （→RIP完了後印刷） | する、しない | しない |  |
［仕上げ］ （→仕上げ） | しない、ソート、回転+ソート*1、回転+グループ*1、シフト+ソート*1、部ごと、シフト+グループ*1、ホチキス+ソート*1、ホチキス+グループ*1 部ごと： 1～9999部ごと ホチキス位置(ホチキス+ソート)： 左上（コーナー）、上（ダブル）、右上（コーナー）、右（ダブル）、右下（コーナー）、下（ダブル）、左下（コーナー）、左（ダブル） ホチキス位置(ホチキス+グループ)： グループ左上（コーナー）、グループ上（ダブル）、グループ右上（コーナー）、グループ右（ダブル）、グループ右下（コーナー）、グループ下（ダブル）、グループ左下（コーナー）、グループ左（ダブル） | しない |  |
［製本印刷］ （→製本印刷） | しない、左開き、右開き | しない |  |
［クリープ（ずれ）補正］*1 （→クリープ（ずれ） 補正） | しない、自動、補正量（0.00～10.00mm） | しない |  |
［OHP中差し］*1 （→OHP中差し） | しない、白紙中差し、印刷紙中差し | しない |  |
［部数印字］ （→部数印字）
［部数印字］ （→部数印字） | する、しない | しない |  |
［印字位置］*1 （→印字位置） | 5箇所、左上、左下、右上、右下、全面 | 5箇所 |  |
［印字開始数字］*1 （→印字開始数字） | 1～9999 | 1 |  |
［印字サイズ］*1 （→印字サイズ） | 小（12ポイント）、中（24ポイント）、大（36ポイント） | 大（36ポイント） |  |
［濃度］*1 （→濃度） | 1～5 | 3 |  |
［印字色］*1 （→印字色） | イエロー、マゼンタ、シアン、黒、レッド、グリーン、ブルー | 黒 |  |
［印字位置の調整（縦）］*1 ［印字位置の調整（横）］*1 （→印字位置の調整（縦／横）） | -8～+8mm | 0 |  |
［プリンター動作モード］*1 （→プリンター動作モード） | 自動、PS、XPS、LIPS、N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL/2、LIPSダンプ、Imaging、PDF | 自動 |  | ×
［優先エミュレーション］*1 （→優先エミュレーション） | なし、PS、XPS、LIPS、N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL/2、PDF | なし |  | ×
［自動切替］*1 （→自動切替） | PS： する、しない XPS： する、しない LIPS： する、しない N201： する、しない ESC/P： する、しない I5577： する、しない HP-GL： する、しない HP-GL/2： する、しない Imaging： する、しない PDF： する、しない | する |  | ×
［カラーモード］ （→カラーモード） | 自動（カラー/白黒）、カラー、白黒 | 自動（カラー/白黒） |  |
［グラデーション設定］ （→グラデーション設定） | グラデーション： しない、スムーズ１、スムーズ２ グラフィックスに適用*1： する、しない イメージに適用*1： する、しない | しない する する |  |
［圧縮画像出力］ （→圧縮画像出力） | 出力する、エラー表示する | 出力する |  |
［コネクション認識］ （→コネクション認識） | する、しない | する |  |
［プリンター設定初期化］ （→プリンター設定初期化） | はい、いいえ | - | × | ×

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

LIPS／エミュレーション共通メニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > LIPS/エミュレーション設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［中間調選択］ （→中間調選択） | 誤差拡散（ファイン時のみ有効）：する、しない テキスト： 解像度、階調 グラフィックス： 解像度、階調 イメージ： 解像度、階調 | しない 解像度 階調 階調 |  |
［RGB入力プロファイル］ （→RGB入力プロファイル） | テキスト： sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、ダウンロードプロファイル グラフィックス： sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、ダウンロードプロファイル イメージ： sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、ダウンロードプロファイル | sRGB sRGB sRGB |  | ×
［出力プロファイル］ （→出力プロファイル） | テキスト： Normal、Photo グラフィックス： Normal、Photo イメージ： Normal、Photo | Normal Normal Photo |  | ×
［マッチング方法］ （→マッチング方法） | テキスト： 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小 グラフィックス： 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小 イメージ： 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小 | 鮮やかさ優先 色み優先 色み優先 |  |
［グレー補償］ （→グレー補償） | テキスト： する、しない グラフィックス： する、しない イメージ： する、しない | する する する |  |
［CMS(マッチング)選択］ （→CMS(マッチング)選択） | プリンター、ホスト | プリンター |  |
［CMS(マッチング)/ガンマ］ (（→CMS(マッチング)/ガンマ） | テキスト： ガンマ、CMS グラフィックス： ガンマ、CMS イメージ： ガンマ、CMS | ガンマ ガンマ ガンマ |  |
［ガンマ補正］ （→ガンマ補正） | テキスト： 1.0、1.4、1.8、2.2 グラフィックス： 1.0、1.4、1.8、2.2 イメージ： 1.0、1.4、1.8、2.2 | 1.4 1.4 1.4 |  |

LIPS LX設定メニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > LIPS/エミュレーション設定 > LIPSLX設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［白紙節約］ （→白紙節約） | する、しない | する |  |
［アドバンスドスムージング］ （→アドバンスドスムージング） | アドバンスドスムージング： しない、スムーズ１、スムーズ２ グラフィックスに適用： する、しない テキストに適用： する、しない | スムーズ１ しない する |  |

LIPS4設定メニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > LIPS/エミュレーション設定 > LIPS4設定）*2

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［白紙節約］*1 （→白紙節約） | する、しない | する |  |
［拡大/縮小］ （→拡大/縮小） | しない、→A3、→B4、→A4、→B5、→A5、→リーガル、→レター、→はがき、→往復はがき、→4面はがき | しない |  | ×
［ページ集約］ （→ページ集約） | しない、2 in 1(左)、2 in 1(右)、4 in 1(横－左)、4 in 1(横－右)、4 in 1(縦－左)、4 in 1(縦－右) | しない |  |
［複数ページ余白］ （→複数ページ余白） | パターン1、パターン2 | パターン1 |  |
［ページの向き］ （→ページの向き） | 縦、横 | 縦 |  |
［オーバーレイ1］ ［オーバーレイ2］（→オーバーレイ1／オーバーレイ2） | オーバーレイ1設定： する、しない オーバーレイ1番号*1： 0～32767 オーバーレイ2設定： する、しない オーバーレイ2番号*1： 0～32767 | しない 0 しない 0 |  | ×
［カラーオーバーレイ］ （→カラーオーバーレイ） | する、しない | しない |  | ×
［漢字コード］ （→漢字コード） | JIS、シフトJIS、EUC、DEC | JIS |  |
［文字サイズ］ （→文字サイズ） | 10ポイント、12ポイント、8ポイント | 10ポイント |  |
［漢字書体］ （→漢字書体） | 明朝、ゴシック | 明朝 |  |
［ANK書体］ （→ANK書体） | 明朝、ゴシック、ラインプリンター | 明朝 |  |
［漢字グラフィックセット］ （→漢字グラフィックセット ） | JIS90、JIS78 | JIS90 |  |
［行数］ （→行数） | 行数選択： 6 lpi、8 lpi、任意設定 任意設定値*1： 10～99行/ページ | 6 lpi 10行/ページ |  |
［桁数］ （→桁数） | 桁数選択： 自動、10 cpi、12 cpi、15 cpi、任意設定 任意設定値*1： 10～200文字/行 | 自動 10文字/行 |  |
［自動改ページ］ （→自動改ページ） | する、しない | する |  |
［自動改行］ （→自動改行） | する、しない | する |  |
［CR機能］ （→CR機能） | CRのみ、CR+LF | CRのみ |  |
［LF機能］ （→LF機能 ） | LFのみ、LF+CR | LFのみ |  |
［網掛け解像度］ （→網かけ解像度 ） | クイック、ファイン | クイック |  |
［アドバンスドスムージング］ （→アドバンスドスムージング） | アドバンスドスムージング： しない、スムーズ１、スムーズ２ グラフィックスに適用： する、しない テキストに適用： する、しない | スムーズ１ しない する |  |

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。
*2 | LIPS Vプリンターをお使いの場合のみ、表示される項目です。

N201設定メニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > LIPS/エミュレーション設定 > N201設定）*2
N201設定メニューの詳細については、「N201エミュレーション」を参照してください。

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［ページレイアウト］ （→ページレイアウトグループ）
［ページフォーマット］ （→ページフォーマットを設定する（ページフォーマット）） | 実寸縦、実寸横、10インチ→A4縦、15インチ→A4横、15インチ→Ｂ4横、2/3縦、2/3横 | 実寸縦 |  |
［用紙位置］ （→用紙位置を設定する（用紙位置）） | 中央、左 | 中央 |  |
［上余白］ （→上余白を設定する（上余白）） | -127～+127 point | 0 |  |
［用紙位置微調整］ （→用紙位置を左右に微調整する（用紙位置微調整）） | -127～+127 point | 0 |  |
［領域］ （→印字領域を設定する（領域）） | 標準、ワイド | 標準 |  |
［右マージン既定値］ （→右マージンの位置を設定する（右マージン既定値）） | 136桁、右端 | 136桁 |  |
［用紙サイズ］ （→用紙サイズを設定する（用紙サイズ）） | A3、B4、A4、B5、A5、はがき | A4 |  | ×
［2ページ印刷設定］ （→2ページ分のデータを1ページに印刷する（2ページ印刷設定）） | しない、左、右 | しない |  |
［行桁］ （→行桁グループ）
［行固定機能］ （→改行ピッチを自動的に設定する（行固定機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［桁固定機能］ （→文字ピッチを自動的に設定する（桁固定機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［行数］ （→1ページの行数を設定する（行数）） | 10～400行 | 66行 |  |
［桁数］ （→1行の文字数を設定する（桁数）） | 10～400桁 | 136桁 |  |
［漢字ピッチ］ （→漢字の文字ピッチを設定する（漢字ピッチ）） | 2/1、3/2、4/3、5/4、1/1 | 2/1 |  |
［フォント］ （→フォントグループ）
［漢字書体］ （→漢字の書体を設定する（漢字書体）） | 明朝、ゴシック、丸ゴシック、フォントID | 明朝 |  | ×
［フォントID］*1 （→オプションの漢字書体を設定する（フォントID）） | 1～999 | 2 |  | ×
［漢字サイズ］ （→漢字サイズを設定する（漢字サイズ）） | システム、8ポイント、10ポイント、12ポイント | システム |  |
［OCRフォント］ （→OCR文字を設定する（OCRフォント）） | 使用せず、OCR-B、OCR-A、OCR-B/OCR-カナ、OCR-A/OCR-カナ | 使用せず |  |
［ゼロ書体］ （→ゼロの書体を設定する（ゼロ書体）） | 斜線無しゼロ、斜線付きゼロ | 斜線無しゼロ |  |
［国別文字］ （→国別文字を設定する（国別文字）） | 日本、USA、UK、ドイツ、スウェーデン | 日本 |  |
［漢字グラフィックセット］ （→JISコードの種類を切り替える（漢字グラフィックセット）） | JIS78、JIS90 | JIS78 |  |
［印字機能］ （→印字機能グループ）
［イメージの補正］ （→イメージデータの補正を設定する（イメージの補正）） | する、しない | しない |  |
［外字サイズ］ （→登録文字のサイズを設定する（外字サイズ）） | 10.8ポイント、10ポイント | 10.8ポイント |  |
［グラフィック］ （→グラフィックのドット列ピッチを設定する（グラフィック）） | ネイティブ、コピー | ネイティブ |  |
［システムオーバーレイ］ （→システムページのオーバーレイ印字を設定する（システムオーバーレイ）） | システムオーバーレイ設定： する、しない オーバーレイ番号*1： 1～5 | しない 1 |  | ×
［スタートアップマクロ］ （→マクロ機能を設定する（スタートアップマクロ）） | 0～255 | 0 |  | ×
［ユーザーオーバーレイ1］ （→ユーザーページ1のオーバーレイ印字を設定する（ユーザーオーバーレイ1）） | する、しない | しない |  | ×
［ユーザーオーバーレイ2］ （→ユーザーページ2のオーバーレイ印字を設定する（ユーザーオーバーレイ2）） | する、しない | しない |  | ×
［印字動作］ （→印字動作グループ）
［HEXモード後のLF］ （→ヘキサ形式モード後の改行無視の設定（HEXモード後のLF）） | 無視する、無視しない | 無視する |  |
［CR機能］ （→復帰コード受信時の動作を設定する（CR機能）） | 復帰のみ、復帰/改行 | 復帰のみ |  |
［印字指令］ （→印字開始命令を設定する（印字指令）） | CRのみ、CRなど | CRのみ |  |
［バッファーフル］ （→バッファーフル時の動作を設定する（バッファーフル）） | 復帰/改行、復帰のみ | 復帰/改行 |  |
［VFC］ （→VFCグループ）
［改行幅］ （→改行ピッチの設定（改行幅）） | 6 lpi、4 lpi、3 lpi、8 lpi | 6 lpi |  |
［単票用紙長機能］ （→カット紙のページ長の設定方法を選択する（単票用紙長機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［用紙長機能］ （→初期状態で有効になるページ長を設定する（用紙長機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［用紙長設定］*1 （→ページ長を設定する（用紙長設定）） | 1～199行 | 66行 |  |
［ミシン目スキップ］ （→ミシン目スキップ行数を設定する（ミシン目スキップ）） | 0～197行 | 0 |  |
［その他］ （→その他のグループ）
［登録レベル］ （→登録データの削除方法を設定する（登録レベル）） | 一時、永久 | 一時 |  |
［HEX/LIPS機能］ （→ヘキサ形式モードを設定する（HEX／LIPS機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［LIPSフォーム］ （→フォーム登録時のLIPSモードを設定する（LIPSフォーム）） | LIPS2、LIPS4 | LIPS2 |  |

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。
*2 | LIPS Vプリンターをお使いの場合のみ、表示される項目です。

ESC/P設定メニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > LIPS/エミュレーション設定 > ESC/P設定）*2
ESC/P設定メニューの詳細については、「ESC/Pエミュレーション」を参照してください。

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［ページレイアウト］ （→ページレイアウトグループ）
［ページフォーマット］ （→ページフォーマットを設定する（ページフォーマット）） | 実寸縦、実寸横、10インチ→A4縦、15インチ→A4横、15インチ→Ｂ4横、B4→A4縦、B4→A4横 | 実寸縦 |  |
［上余白］ （→上余白を設定する（上余白）） | -127～+127 point | 0 |  |
［用紙位置微調整］ （→用紙位置を左右に微調整する（用紙位置微調整）） | -127～+127 point | 0 |  |
［領域］ （→印字領域を設定する（領域）） | 標準、ワイド | 標準 |  |
［右マージン既定値］ （→右マージンの位置を設定する（右マージン既定値）） | 136桁、右端 | 136桁 |  |
［用紙サイズ］ （→用紙サイズを設定する（用紙サイズ）） | A3、B4、A4、B5、A5、はがき | A4 |  | ×
［2ページ印刷設定］ （→2ページ分のデータを1ページに印刷する（2ページ印刷設定）） | しない、左、右 | しない |  |
［行桁］ （→行桁グループ）
［行固定機能］ （→改行ピッチを自動的に設定する（行固定機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［桁固定機能］ （→文字ピッチを自動的に設定する（桁固定機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［行数］ （→1ページの行数を設定する（行数）） | 10～400行 | 66行 |  |
［桁数］ （→1行の文字数を設定する（桁数）） | 10～400桁 | 136桁 |  |
［漢字ピッチ］ （→漢字の文字ピッチを設定する（漢字ピッチ）） | 2/1、3/2、4/3、5/4、1/1 | 2/1 |  |
［フォント］ （→フォントグループ）
［漢字書体］ （→漢字の書体を設定する（漢字書体）） | 明朝、ゴシック、丸ゴシック、フォントID | 明朝 |  | ×
［フォントID］*2 （→オプションの漢字書体を設定する（フォントID）） | 1～999 | 2 |  | ×
［漢字サイズ］ （→漢字サイズを設定する（漢字サイズ）） | システム、8ポイント、10ポイント、12ポイント | システム |  |
［文字コード］ （→1バイトコード表の文字セットを設定する（文字コード）） | カタカナ、グラフィックス | カタカナ |  |
［国別文字］ （→国別文字を設定する（国別文字）） | 日本、ノルウェー、デンマーク2、スペイン2、ラテンアメリカ、USA、フランス、ドイツ、UK、デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペイン | 日本 |  |
［印字機能］ （→印字機能グループ）
［イメージの補正］ （→イメージデータの補正を設定する（イメージの補正）） | する、しない | しない |  |
［縮小文字］ （→ANK文字の縮小印字を設定する（縮小文字）） | する、しない | しない |  |
［システムオーバーレイ］ （→システムページのオーバーレイ印字を設定する（システムオーバーレイ）） | システムオーバーレイ設定： する、しない オーバーレイ番号*1： 1～5 | しない 1 |  | ×
［スタートアップマクロ］ （→マクロ機能を設定する（スタートアップマクロ）） | 0～255 | 0 |  | ×
［ユーザーオーバーレイ1］ （→ユーザーページ1のオーバーレイ印字を設定する（ユーザーオーバーレイ1）） | する、しない | しない |  | ×
［ユーザーオーバーレイ2］ （→ユーザーページ2のオーバーレイ印字を設定する（ユーザーオーバーレイ2）） | する、しない | しない |  | ×
［印字動作］ （→印字動作グループ）
［HEXモード後のLF］ （→ヘキサ形式モード後の改行を設定する（HEXモード後のLF）） | 無視する、無視しない | 無視する |  |
［改行機能］ （→自動改行を設定する（改行機能）） | LFコマンドを待つ、改行 | LFコマンドを待つ |  |
［VFC］ （→VFCグループ）
［連続用紙長］ （→連続用紙のページ長を設定する（連続用紙長）） | 設定方法： システム、任意設定 任意設定値*1： 1～199行 | システム 66行 |  |
［単票用紙長］ （→カット紙のページ長を設定する（単票用紙長）） | 設定方法： システム、任意設定 任意設定値*1： 1～199行 | システム 66行 |  |
［ミシン目スキップ］ （→ミシン目スキップ行数を設定する（ミシン目スキップ）） | ミシン目スキップ： する、しない スキップ量*1： 1～31行 | しない 1行 |  |
［その他］ （→その他のグループ）
［登録レベル］ （→登録データの削除方法を設定する（登録レベル）） | 一時、永久 | 一時 |  |
［HEX/LIPS機能］ （→ヘキサ形式モードを設定する（HEX／LIPS機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［LIPSフォーム］ （→フォーム登録時のLIPSモードを設定する（LIPSフォーム）） | LIPS2、LIPS4 | LIPS2 |  |

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。
*2 | LIPS Vプリンターをお使いの場合のみ、表示される項目です。

I5577設定メニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > LIPS/エミュレーション設定 > I5577設定）*2
I5577設定メニューの詳細については、「I5577エミュレーション」を参照してください。

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUiによる設定 | 機器情報配信項目
［ページレイアウト］ （→ページレイアウトグループ）
［ページフォーマット］ （→ページフォーマットを設定する（ページフォーマット）） | 実寸縦、実寸横、10インチ→A4縦、15インチ→A4横、15インチ→B4横、B4→A4縦、B4→A4横 | 15インチ→A4横 |  |
［上余白］ （→上余白を設定する（上余白）） | -127～+127 point | 0 |  |
［用紙位置微調整］ （→用紙位置を左右に微調整する（用紙位置微調整）） | -127～+127 point | 0 |  |
［領域］ （→印字領域を設定する（領域）） | 標準、ワイド | 標準 |  |
［右マージン既定値］ （→右マージンの位置を設定する（右マージン既定値）） | 印刷幅、右端 | 印刷幅 |  |
［印刷幅］ （→印刷幅を設定する（印刷幅）） | 13.2インチ、8インチ、13.6インチ | 13.2インチ |  |
［用紙サイズ］ （→用紙サイズを設定する（用紙サイズ）） | A3、B4、A4、B5、A5、はがき | A4 |  | ×
［2ページ印刷設定］ （→2ページ分のデータを1ページに印刷する（2ページ印刷設定）） | しない、左、右 | しない |  |
［横方向の拡大縮小］ （→水平方向に拡大／縮小して印刷する（横方向の拡大縮小）） | 拡大/縮小： する、しない 拡大/縮小率*1： 50～200％ | しない 100% |  |
［縦方向の拡大縮小］ （→垂直方向に拡大／縮小して印刷する（縦方向の拡大縮小）） | 拡大/縮小： する、しない 拡大/縮小率*1： 50～200％ | しない 100% |  |
［行桁］ （→行桁グループ）
［行固定機能］ （→改行ピッチを自動的に設定する（行固定機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［桁固定機能］ （→文字ピッチを自動的に設定する（桁固定機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［行数］ （→1ページの行数を設定する（行数）） | 10～400行 | 66行 |  |
［桁数］ （→1行の文字数を設定する（桁数）） | 10～400桁 | 132桁 |  |
［漢字ピッチ］ （→漢字の文字ピッチを設定する（漢字ピッチ）） | 2/1、3/2、4/3、5/4、1/1 | 2/1 |  |
［フォント］ （→フォントグループ）
［漢字書体］ （→漢字の書体を設定する（漢字書体）） | 明朝、ゴシック、丸ゴシック、フォントID | 明朝 |  | ×
［フォントID］*1 （→オプションの漢字書体を設定する（フォントID）） | 1～999 | 2 |  | ×
［漢字グラフィックセット］ （→JISコードの種類を切り替える（漢字グラフィックセット）） | JISIBM、JIS78、JIS90 | JISIBM |  |
［漢字サイズ］ （→漢字サイズを設定する（漢字サイズ）） | システム、8ポイント、10ポイント、12ポイント | システム |  |
［OCRフォント］ （→OCR文字を設定する（OCRフォント）） | 使用せず、OCR-A、OCR-B、OCR-A/OCR-カナ、OCR-B/OCR-カナ | 使用せず |  |
［印字機能］ （→印字機能グループ）
［イメージの補正］ （→イメージデータの補正を設定する（イメージの補正）） | する、しない | しない |  |
［システムオーバーレイ］ （→システムページのオーバーレイ印字を設定する（システムオーバーレイ）） | システムオーバーレイ： する、しない オーバーレイ番号*1： 1～5 | しない 1 |  | ×
［スタートアップマクロ］ （→マクロ機能を設定する（スタートアップマクロ）） | 0～255 | 0 |  | ×
［ユーザーオーバーレイ1］ （→ユーザーページ1のオーバーレイ印字を設定する（ユーザーオーバーレイ1）） | する、しない | しない |  | ×
［ユーザーオーバーレイ2］ （→ユーザーページ2のオーバーレイ印字を設定する（ユーザーオーバーレイ2）） | する、しない | しない |  | ×
［印字動作］ （→印字動作グループ）
［自動排紙］ （→自動排紙の時間を設定する（自動排紙）） | 自動排紙： する、しない 排紙時間*1： 5～300秒 | しない 30秒 |  |
［HEXモード後のLF］ （→ヘキサ形式モード後の改行無視の設定（HEXモード後のLF）） | 無視する、無視しない | 無視する |  |
［イメージラップ］ （→イメージの折り返しモードを設定する（イメージラップ）） | する、しない | する |  |
［行送りモード］ （→行送りモードを設定する（行送りモード）） | 標準、LF | 標準 |  |
［VFC］ （→VFCグループ）
［改行幅］ （→改行ピッチの設定（改行幅）） | 6 lpi、5 lpi、4 lpi、3 lpi、2 lpi、8 lpi、7.5 lpi | 6 lpi |  |
［用紙長機能］ （→初期状態で有効になるページ長を設定する（用紙長機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［用紙長設定］ （→ページ長を設定する（用紙長設定）） | 0～512行 | 66行 |  |
［ミシン目スキップ］ （→ミシン目スキップ行数を設定する（ミシン目スキップ）） | 0～509行 | 0 |  |
［改ページ動作］ （→連続用紙の改ページ動作を設定する（改ページ動作）） | 標準、排紙 | 標準 |  |
［プロプリンター］ （→プロプリンターグループ）
［CR機能］ （→復帰コード受信時の動作を設定する（CR機能）） | 復帰のみ、復帰/改行 | 復帰のみ |  |
［自動復帰機能］ （→制御命令の復帰動作を設定する（自動復帰機能）） | 復帰する、復帰しない | 復帰しない |  |
［ゼロ書体］ （→ゼロの書体を設定する（ゼロ書体）） | 斜線無しゼロ、斜線付きゼロ | 斜線無しゼロ |  |
［文字セット］ （→文字セットを設定する（文字セット）） | 1、2 | 1 |  |
［コードページ］ （→コードページを設定する（コードページ）） | 437、850 | 437 |  |
［グラフィックモード］ （→代替グラフィックモードを設定する（グラフィックモード）） | 有効、無効 | 無効 |  |
［その他］ （→その他のグループ）
［コマンドモード］ （→I75／Proモードを切り替える（コマンドモードメニュー）） | 75、Pro | 75 |  |
［登録レベル］ （→登録データの削除方法を設定する（登録レベル）） | 一時、永久 | 一時 |  |
［HEX/LIPS機能］ （→ヘキサ形式モードを設定する（HEX／LIPS機能）） | 無効、有効 | 無効 |  |
［LIPSフォーム］ （→フォーム登録時のLIPSモードを設定する（LIPSフォーム）） | LIPS2、LIPS4 | LIPS2 |  |

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。
*2 | LIPS Vプリンターをお使いの場合のみ、表示される項目です。

HP-GL設定メニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > LIPS/エミュレーション設定 > HP-GL設定）*6
HP-GL設定メニューの詳細については、「HP-GLエミュレーション」を参照してください。

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［ペン］ （→ペングループ）
［太さ単位］ （→ペンの太さを表す単位を設定する（太さ単位）） | dot、mm | mm |  |
［カラー指定］ （→カラー印刷時のペン色の指定方法を設定する（カラー指定）） | 番号、RGB | 番号 |  |
ペン1～8 （→ペンの太さを設定する（太さ）） （→ペンの濃淡を設定する（グレータイプ）） | 太さ（dot）：0～15 dot 太さ（mm）：0.0～5.0 mm グレータイプ：0～8 色番号：1～100 赤：0～255 緑：0～255 青：0～255 | 1 dot 0.1 mm 0 1 0 0 |  |
［用紙］ （→用紙グループ）
［原稿サイズ］ （→作図データのサイズを設定する（原稿用紙サイズ）） | A4、B4、A3、A2、A1、A0、はがき、B6、A5、B5、レター、レジャー | A4 |  | ×
［出力用紙サイズ］ （→拡大／縮小時の用紙サイズを設定する（出力用紙サイズ）） | A4、B4、A3、はがき、A5、B5、レター、レジャー | A4 |  | ×
［レイアウト］ （→レイアウトグループ）
［拡大／縮小］ （→作図データを拡大／縮小して印刷する（拡大／縮小）） | しない、自動、手動 | しない |  |
［拡大／縮小率］ （→拡大／縮小時の倍率を設定する（拡大／縮小率）） | 50～200% | 100% |  |
［分割印刷］ （→作図データを2ページに分けて印刷する（分割印刷）） | する、しない | しない |  |
［座標回転］ （→座標系の回転を設定する（座標回転）） | 0°、90°、180°、270° | 0° |  |
［ミラー反転］ （→ミラー反転を設定する（ミラー反転）） | する、しない | しない |  |
［クリップモード］ （→クリップモードを設定する（クリップモード）） | プリンタークリップ、プロッタークリップ、用紙クリップ | プリンタークリップ |  |
［排紙］ （→排紙グループ）
［「IN」排紙］ （→IN命令による排紙を設定する（「IN」排紙）） | する、しない | する |  |
［「SP」排紙］ （→SP命令による排紙を設定する（「SP」排紙）） | する、しない | する |  |
［プロッター］ （→プロッターグループ）
［プロッターユニット］ （→プロッターユニットを設定する（プロッターユニット）） | 0.02500 mm、0.02488 mm | 0.02500 mm |  |
［プロッターID］ （→プロッターの機種を設定する（プロッターID）） | 7550B、7570A、7575A、7576A、7595B、7596B、7599A、7440A、7475A、7550A | 7550B |  |
［拡張］ （→拡張グループ）
［カルーゼルタイプ］ （→ペン・カルーゼルのタイプを設定する（カルーゼルタイプ）） | 1～5 | 1 |  |
［リプロットモード］ （→リプロットモードを設定する（リプロットモード）） | する、しない | しない |  |
［漢字書体］ （→漢字の書体を設定する（漢字書体）） | 明朝、ゴシック、丸ゴシック、フォントID | ゴシック |  | ×
［フォントID］ （→オプションの漢字書体を設定する（フォントID）） | 1～999 | 1 |  | ×
［漢字グラフィックセット］ （→JISコードの種類を切り替える（漢字グラフィックセット）） | JIS90、JIS78 | JIS90 |  |
［エンハンスモード］ （→エンハンスモードを設定する（エンハンスモード）） | する、しない | する |  |
［カラーモード自動時］ （→自動モード時の印刷方法（カラー／白黒）を設定する（カラーモード自動時）） | カラー、白黒 | カラー |  |
［カラーミックス］ （→カラーミックスを設定する（カラーミックス）） | する、しない | しない |  |

*6 | LIPS Vプリンターのみ。

HP-GL/2設定メニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > LIPS/エミュレーション設定 > HP-GL/2設定）
HP-GL/2設定メニューの詳細については、「HP-GL/2エミュレーション」を参照してください。

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［ペン］ （→ペングループ）
［パレット選択］ （→パレットを選択する（パレット選択）） | データ、パネル | データ |  |
ペン0～15*1 （→ペンの太さを設定する（太さ）） （→ペンの濃淡を設定する（グレー番号）） （→カラー印刷時のペン色を色番号で設定する（カラー番号）） | 太さ：0.0～5.0 mm グレー番号*1：0～8 カラー番号*1：0～255 | 0.1 mm 0 0～110*2 |  |
［用紙］ （→用紙グループ）
［原稿サイズ］ （→作図データのサイズを設定する（原稿用紙サイズ）） | A0、A1、A2、A3、A4、B0、B1、B2、B3、B4、B5、はがき、レター、レジャー、ユーザー設定用紙 | A4 |  | ×
［ユーザー設定用紙］*1 （→作図用紙のサイズをユーザー定義で設定する（ユーザー定義用紙）） | 高さ：100.0～2000.0 mm 幅　：100.0～2000.0 mm | 297.0 mm 210.0 mm |  | ×
［出力用紙サイズ］ （→拡大／縮小時の用紙サイズを設定する（出力用紙サイズ）） | A2、A3、A4、B3、B4、B5、はがき、レター、レジャー | A4 |  | ×
［レイアウト］ （→レイアウトグループ）
［イメージの向き］ （→作図データの画像の向きを設定する（イメージの向き）） | 縦、横 | 縦 |  |
［解像度］ （→作図データの解像度を設定する（解像度）） | 75 dpi、150 dpi、300 dpi、600 dpi、1200 dpi | 300 dpi |  |
［拡大/縮小］ （→作図データを拡大／縮小して印刷する（拡大／縮小）） | しない、自動、手動 | しない |  |
［拡大/縮小率］*1 （→拡大／縮小時の長辺と短辺の倍率を設定する（拡大／縮小率）） | 長辺／短辺 25.0～200.0 % | 100.0% |  |
［余白］ （→作図データの余白を設定する（余白）） | 上／下／左／右 0.0～50.0 mm | 5.0 mm |  |
［座標回転］ （→座標系の回転を設定する（座標回転）） | 0°、90°、180°、270° | 0° |  |
［ミラー反転］ （→ミラー反転を設定する（ミラー反転）） | する、しない | しない |  |
［クリップモード］ （→用紙サイズを選択する（クリップモード）） | データ、パネル | パネル |  |

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。
*2 | 選択したペンによって、表示されるカラー番号は異なります。

PS設定メニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > PS設定）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［ジョブタイムアウト］ （→ジョブタイムアウト） | 0～3600秒 | 0 |  |
［エラーページプリント］ （→エラーページプリント） | する、しない | しない |  |
［フォント置換］ （→フォント置換） | Osaka： しない、平成角ゴシックW5、平成明朝W3 Osaka－等幅： しない、平成角ゴシックW5、平成明朝W3 中ゴシックBBB： しない、平成角ゴシックW5、平成明朝W3 リュウミンL-KL： しない、平成角ゴシックW5、平成明朝W3 不明フォント： Courier、平成角ゴシックW5、平成明朝W3 | 平成角ゴシックW5 平成角ゴシックW5 平成角ゴシックW5 平成明朝W3 平成角ゴシックW5 |  |
［テキストに純ブラックを使用］ （→テキストに純ブラックを使用） | する、しない | する |  |
［ブラックオーバープリント］*1 （→ブラックオーバープリント） | する、しない | する |  |
［RGB入力プロファイル］ （→RGB入力プロファイル） | sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、なし、ダウンロードプロファイル | sRGB |  | ×
［CMYKシミュレーションプロファイル］ （→CMYKシミュレーションプロファイル） | JapanColor(Canon、US Web Ctd(Canon、Euro Standard、なし、ダウンロードプロファイル | なし |  | ×
［グレースケールプロファイルを使用］ （→グレースケールプロファイルを使用） | する、しない | しない |  | ×
［出力プロファイル］ （→出力プロファイル） | Normal、Photo、TR Normal、TR Photo、ダウンロードプロファイル | TR Normal |  | ×
［マッチング方法］ （→マッチング方法） | 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小 | 色み優先 |  |
［RGB墨版処理］ （→RGB墨版処理） | する、しない | する |  |
［CMYK墨版処理］ （→CMYK墨版処理） | する、しない | する |  |
［中間調選択］ （→中間調選択） | 誤差拡散（ファイン時のみ有効）：する、しない テキスト： 解像度、階調 グラフィックス： 解像度、階調 イメージ： 解像度、階調 | しない 解像度 階調 階調 |  |
［明るさ］ （→明るさ） | 85～115 % | 100 % |  |
［コンポジットオーバープリント］ （→コンポジットオーバープリント） | する、しない | しない |  |
［アドバンスドスムージング］ （→アドバンスドスムージング） | アドバンスドスムージング： しない、スムーズ１、スムーズ２ グラフィックスに適用： する、しない テキストに適用： する、しない | スムーズ１ しない する |  |
［グレースケール変換方式］*1 （→グレースケール変換方式） | sRGB、NTSC、RGB均等 | NTSC |  |

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

Imagingメニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > Imaging）*3

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［画像の向き］ （→画像の向き） | 自動、縦、横 | 自動 |  |
［拡大/縮小］ （→拡大/縮小） | しない、自動 | しない |  |
［印字位置］ （→印字位置） | 自動、中央、左上 | 自動 |  |
［警告表示］ （→警告表示） | する、しない | する |  |
［印字領域拡大］ （→印字領域拡大） | しない、する | しない |  |
［ICCプロファイル項目］ （→ICCプロファイル設定）
［RGB入力プロファイル］ （→RGB入力プロファイル） | sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、ダウンロードプロファイル | sRGB |  | ×
［CMYKシミュレーションプロファイル］ （→CMYKシミュレーションプロファイル） | JapanColor(Canon、US Web Ctd(Canon、Euro Standard、ダウンロードプロファイル | JapanColor(Canon |  | ×
［出力プロファイル］ （→出力プロファイル） | Normal、Photo | Photo |  | ×
［マッチング方法］ （→マッチング方法） | 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小 | 色み優先 |  |
［写真補正（カラー時のみ有効）］ （→写真補正（カラー時のみ有効））
［オートフォトモード］ （→オートフォトモード） | する、しない | しない |  | ×
［赤目補正］ （→赤目補正） | 赤目補正： する、しない 赤目補正レベル： 弱く、標準、強く | しない 標準 |  | ×
［顔明るく補正］ （→顔明るく補正） | 顔明るく補正： する、しない 顔明るく補正レベル： 弱く、標準、強く | しない 標準 |  | ×
［中間調選択］ （→中間調選択） | 解像度、階調、誤差拡散 | 階調 |  |
［グレー補償］ （→グレー補償） | する、しない | する |  |
［グレースケール変換方式］*1 （→グレースケール変換方式） | sRGB、NTSC、RGB均等 | NTSC |  |

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。
*3 | ダイレクトプリンターをお使いの場合のみ、表示される項目です。

PDFメニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > PDF）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［用紙サイズに拡大/縮小］ （→用紙サイズに拡大/縮小） | する、しない | しない |  |
［印字領域拡大］ （→印字領域拡大） | する、しない | しない |  |
［ページ集約］ （→ページ集約） | しない、2 in 1、4 in 1、6 in 1、8 in 1、9 in 1、16 in 1 | しない |  |
［注釈印刷］ （→注釈印刷） | しない、自動 | 自動 |  |
［テキストに純ブラックを使用］ （→テキストに純ブラックを使用） | する、しない | する |  |
［ブラックオーバープリント］*1 （→ブラックオーバープリント） | する、しない | する |  |
［RGB入力プロファイル］ （→RGB入力プロファイル） | sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、なし、ダウンロードプロファイル | sRGB |  | ×
［CMYKシミュレーションプロファイル］ （→CMYKシミュレーションプロファイル） | JapanColor(Canon、US Web Ctd(Canon、Euro Standard、なし、ダウンロードプロファイル | なし |  | ×
［グレースケールプロファイルを使用］ （→グレースケールプロファイルを使用） | する、しない | しない |  | ×
［出力プロファイル］ （→出力プロファイル） | Normal、Photo、TR Normal、TR Photo、ダウンロードプロファイル | TR Normal |  | ×
［マッチング方法］ （→マッチング方法） | 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小 | 色み優先 |  |
［RGB墨版処理］ （→RGB墨版処理） | する、しない | する |  |
［CMYK墨版処理］ （→CMYK墨版処理） | する、しない | する |  |
［中間調選択］ （→中間調選択） | 誤差拡散（ファイン時のみ有効）：する、しない テキスト： 解像度、階調 グラフィックス： 解像度、階調 イメージ： 解像度、階調 | しない 解像度 階調 階調 |  |
［明るさ］*1 （→明るさ） | 80～115 % | 100 % |  |
［コンポジットオーバープリント］ （→コンポジットオーバープリント） | する、しない | しない |  |
［アドバンスドスムージング］ （→アドバンスドスムージング） | アドバンスドスムージング： しない、スムーズ１、スムーズ２ グラフィックスに適用： する、しない テキストに適用： する、しない | スムーズ１ しない する |  |
［グレースケール変換方式］*1（→グレースケール変換方式） | sRGB、NTSC、RGB均等 | NTSC |  |

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

XPSメニュー（プリンター設定 > 仕様設定 > XPS）*3

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
［マッチングモード］ （→マッチングモード） | ICCプロファイル、ガンマ | ICCプロファイル |  |
［ICCプロファイル項目］ （→ICCプロファイル設定）
［RGB入力プロファイル］ （→RGB入力プロファイル） | テキスト： sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、ダウンロードプロファイル グラフィックス： sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、ダウンロードプロファイル イメージ： sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、ダウンロードプロファイル | sRGB sRGB sRGB |  | ×
［出力プロファイル］ （→出力プロファイル） | テキスト： Normal、Photo グラフィックス： Normal、Photo イメージ： Normal、Photo | Normal Normal Photo |  | ×
［マッチング方法］ （→マッチング方法） | テキスト： 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小 グラフィックス： 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小 イメージ： 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小 | 鮮やかさ優先 色み優先 色み優先 |  | ×
［ガンマ設定］ （→ガンマ設定）
［ガンマ補正］ （→ガンマ補正） | テキスト： 1.0、1.4、1.8、2.2 グラフィックス： 1.0、1.4、1.8、2.2 イメージ： 1.0、1.4、1.8、2.2 | 1.4 1.4 1.4 |  | ×
［写真補正（カラー時のみ有効）］ （→写真補正（カラー時のみ有効））
［オートフォトモード］ （→オートフォトモード） | する、しない | しない |  | ×
［赤目補正］ （→赤目補正） | 赤目補正： する、しない 赤目補正レベル*1： 弱く、標準、強く | しない 標準 |  | ×
［顔明るく補正］ （→顔明るく補正） | 顔明るく補正： する、しない 顔明るく補正レベル*1： 弱く、標準、強く | しない 標準 |  | ×
［中間調選択］ （→中間調選択） | 誤差拡散（ファイン時のみ有効）：する、しない テキスト： 解像度、階調 グラフィックス： 解像度、階調 イメージ： 解像度、階調 | しない 解像度 階調 階調 |  |
［グレー補償］ （→グレー補償） | テキスト： する、しない グラフィックス： する、しない イメージ： する、しない | する する する |  |
［アドバンスドスムージング］ （→アドバンスドスムージング） | アドバンスドスムージング： しない、スムーズ１、スムーズ２ グラフィックスに適用*1： する、しない テキストに適用*1： する、しない | スムーズ１ しない する |  |
［グレースケール変換方式］*1 （→グレースケール変換方式） | テキスト： sRGB、NTSC、RGB均等 グラフィックス： sRGB、NTSC、RGB均等 イメージ： sRGB、NTSC、RGB均等 | sRGB sRGB sRGB |  |

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。
*3 | ダイレクトプリンターをお使いの場合のみ、表示される項目です。

ユーティリティー（プリンター設定 > ユーティリティー）

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［PSハードディスク初期化］*1 （→PSハードディスク初期化） | はい、いいえ | - | × | ×
［プリンター初期化］ （→プリンター初期化） | はい、いいえ | - | × | ×

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

プリンターメニュー

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［プリンタージョブの制限］ （→プリンタードライバーからのジョブを制限する（プリンタージョブの制限）） | ON、OFF | OFF |  |
［ページ記述言語選択(プラグ&プレイ)］ （→本体側で指定した機能に対応するドライバーをコンピューター側で検出、インストールする（ページ記述言語選択（プラグ＆プレイ））） | LIPS4*1、LIPSLX、PS3*1、LIPSLX(XPS)、FAX*1 | LIPSLX |  | ×

*1 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

0ACY-04H