調整／メンテナンス
調整／メンテナンス：画質調整
調整／メンテナンス：メンテナンス
調整／メンテナンス：画質調整

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［自動階調補正］ （→階調や濃度を自動補正する） | フル補正時（3回のテストページと読み込みのあと自動補正）:プリント開始キー クイック補正時：開始キー | - | × | ×
［濃度補正］ （→濃度を補正する） | コピー、送信/スキャンして保存の白黒スキャン、カラー送信/スキャンして保存 各9段階 | 5段階 | × | ×
［自動色ずれ補正］（→色ずれを自動的に補正する） | 開始キー | - | × | ×
［フルカラー時の鮮やかさ設定］（→フルカラー時の色味を鮮やかにする） | 標準、レベル1、レベル2 | 標準 | × | ×
［ズーム微調整］ （→ズームの微調整をする） | X：－ 1.0 % ～＋ 1.0 %（0.1 % 間隔） Y：－ 1.0 % ～＋ 1.0 %（0.1 % 間隔） | X：0% Y：0% | × | ×

調整／メンテナンス：メンテナンス

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［本体内のクリーニング］（→本体内のクリーニング） | 開始キー | - | × | ×
［フィーダーのクリーニング］ （→フィーダーを自動で清掃する（フィーダーのクリーニング）） | 開始キー | - | × | ×
［継続プリント可能時のトナー交換］（→継続プリント可能時のトナー交換） | ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー | - | × | ×

0ACY-04C