プロッターの機種を設定する（プロッターID）
エミュレーション対象のグラフィックス・プロッターのIDを選択します。
プロッターIDの設定によって、座標の原点位置をはじめ、プリンタークリップ、パラメータ、HP-GL命令などの内容が決定します。

| それぞれのプロッターで印刷可能な最大用紙サイズ、用紙の種類、ペン本数、原点位置は次のとおりです。
プロッター | 最大用紙サイズ | 用紙の種類 | ペン本数 | 原点位置
7550B | A3 | カット紙 | 8 | 左下
7570A | A3 | カット紙 | 8 | 中央
7575A | A1 | カット紙 | 8 | 中央
7576A | A0 | カット紙 | 8 | 中央
7595B | A0 | カット紙 | 8 | 中央
7596B | A0 | カット紙／ロール紙 | 8 | 中央
7599A | A0 | カット紙／ロール紙 | 8 | 中央
7440A | A4 | カット紙 | 8 | 左下
7475A | A3 | カット紙 | 8 | 左下
7550A | A3 | カット紙 | 8 | 左下

| 本エミュレーションモードは、HP7550Bを対象としているため、ほかのプロッターを選択した場合に、一部サポートしていないコマンドがあります。

0ACY-21Y