文書の受信/保存を管理する
リモートUIでは、ファクスボックス、システムボックスに保存されている文書の操作と設定ができます。
システムボックスの管理をする
ファクスボックスの管理をする
システムボックス（メモリー受信ボックス）
ファクスまたはIファクスのメモリー受信文書が保存される場所（ボックス）です。保存されている文書のプリント、送信、消去ができます。また、ファクス、Iファクスのメモリー受信をするかどうかを設定したり、システムボックスの暗証番号を設定することもできます。
ファクスボックス
転送設定に登録されている転送条件と一致したファクスまたはIファクスの受信文書が保存される場所（ボックス）です。最大50個のファクスボックスに文書を保存できます。保存されている文書のプリント、消去ができます。また、ファクスボックスに名前を付けたり、暗証番号を設定することもできます。

メモ
受信モードを設定するには、あらかじめ本体操作パネルの（設定／登録）→［ファンクション設定］→［受信/転送］→［共通設定］→［受信トレイ設定］を押して、<I ファクスメモリー受信を使用する>を「ON」に設定しておきます。リモートUI上の［設定/登録］→［受信/転送］→［メモリー受信設定］をクリックして設定することもできます。 リモートUIから行うことができるボックスの管理は、本製品の操作パネルからも行うことができます。操作パネルから行う方法については、「受信トレイ」を参照してください。 受信モードの詳しい説明は、「受信トレイ」を参照してください。

0ACY-370