標準文字セット指定命令（CS）
文字セットの中の1つを標準文字セットに指定します。

JIS | CS《文字セット番号（i）》；
16進数 | 43h 53h《文字セット番号（i）》3Bh

| 《文字セット番号（i）》
標準文字セットに指定する文字セットの番号を指定します。
指定範囲： | －1 | ダウンロード文字
| 0～9 | 固定文字
| 10～19 | 可変文字（固定文字使用）
| 30～39 | 固定文字
| 40～49 | 可変文字（固定文字使用）
| 100 | 制御文字
| 101 | 漢字
省略値： | 0

| 選択した標準文字セットの文字を使用する場合は、標準文字セット選択命令SSまたはLB 命令中に制御コード SI を送ります。 文字セット10～19、40～49はHP7550Bでは可変文字ですが、本エミュレーションモードでは固定文字を使用し、可変文字と同じような印字を行います。文字セット101を指定した場合、JIS第1水準、第2水準の漢字を指定できます（ストロークフォントは使用しません）。なお、漢字グラフィックセットは、メニューの拡張グループの「漢字グラフィックセット」で［JIS90］または［JIS78］を切り替えられます。

| 標準文字セットを選択 SI 標準文字セット選択命令（SS） コード表（固定文字／可変文字）

0ACY-23C