管理者の設定可能項目一覧（リモートUI）
管理者を設定した場合、（設定／登録）からの各種設定の操作を管理者に限定し、一般ユーザーの操作を制限できます。操作可能な項目は、管理者の種類によって異なります。ここでは、それぞれの管理者が操作できる（設定／登録）の項目を紹介します。
環境設定
ファンクション設定
宛先設定
管理設定

重要
管理者の種類については「本製品における管理者設定について」を参照してください。 ［調整/メンテナンス］（設定／登録）では、すべてのユーザーが項目を設定できます。

環境設定
管理者を設定した場合、環境設定で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：管理者のみ設定変更が可能となります。
×：SSO-H運用時の管理者の種類によっては設定変更できません。

設定/登録 | システム管理者／システムアドミニストレーター（Administrator） | ネットワークアドミニストレーター（NetworkAdmin） | デバイスアドミニストレーター（DeviceAdmin）
[デバイスの再起動] |  |  |
[用紙設定] | 用紙種類の管理設定 |  | × |
[タイマー/電力設定] | 日付/時刻設定 |  | × | ×
時刻の形式 |  | × | ×
主電源ON時の高速起動 |  | × | ×
オートクリア移行時間の制限 |  | × | ×
[ネットワーク] | TCP/IP設定 |  |  | ×
IPアドレス設定(IPv4) |  |  | ×
IPアドレス設定(IPv6) |  |  | ×
DNS設定(IPv4) |  |  | ×
DNS設定(IPv6) |  |  | ×
WINS設定 |  |  | ×
LPD印刷の設定 |  |  | ×
RAW印刷の設定 |  |  | ×
SNTP設定 |  |  | ×
FTP印刷の設定 |  |  | ×
WSD設定 |  |  | ×
FTPのPASVモードの使用 |  |  | ×
BMLinkS設定 |  |  | ×
IPP印刷の設定 |  |  | ×
マルチキャスト探索設定 |  |  | ×
HTTP設定 |  |  | ×
SSL設定 |  |  | ×
プロキシー設定 |  |  | ×
部門別ID管理の暗証番号確認を使用 |  |  | ×
IPSec設定 |  |  | ×
NetWare設定 |  |  | ×
AppleTalk設定 |  |  | ×
SMBサーバー設定 |  |  | ×
SNMP設定 |  |  | ×
専用ポート設定 |  |  | ×
スプール機能の使用 |  |  | ×
起動時間の設定 |  |  | ×
Ethernetドライバー設定 |  |  | ×
IEEE802.1X設定 |  |  | ×
ファイアウォール設定 |  |  | ×
IPv4アドレスフィルター |  |  | ×
IPv6アドレスフィルター |  |  | ×
MACアドレスフィルター |  |  | ×
IPアドレスブロック履歴 |  |  | ×
[外部インターフェイス] | USB設定 |  | × | ×

ファンクション設定
管理者を設定した場合、ファンクション設定で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：管理者のみ設定変更が可能となります。
×：SSO-H運用時の管理者の種類によっては設定変更できません。

設定/登録 | システム管理者／システムアドミニストレーター（Administrator） | ネットワークアドミニストレーター（NetworkAdmin） | デバイスアドミニストレーター（DeviceAdmin）
[共通] | 印刷動作
部数印字拡張の設定 |  | × |
ファイル生成
タイムスタンプ設定 |  |  |
Rights Managementサーバー設定 |  |  |
認証方式設定 |  | × |
［コピー］ | コピーのカラー選択設定 |  | × |
[プリンター] | プリンタージョブの制限 |  | × |
ページ記述言語選択(プラグ&プレイ) |  | × |
[送信] | 送信結果レポート/通信管理レポート
送信結果レポート－送信原稿表示する |  | × |
送信結果レポート－カラー送信原稿表示する |  | × |
ネットワーク設定-Eメール/Ｉ ファクス設定 |  |  |
SMTP送信時に証明書を確認する |  | × | ×
POP受信時に証明書を確認する |  | × | ×
通信管理設定-Eメール/I ファクス設定 |  | × |
新規宛先の制限 |  | × |
Eメール送信を「自分へ送信」のみにする |  | × |
ファイル送信を「マイフォルダー」のみにする |  | × |
マイフォルダー指定方法 |  | × |
送信機能設定-ファクス設定
ファクス送信結果レポート/ファクス通信管理レポート
ファクス送信結果レポート-送信原稿表示する |  | × |
回線設定 |  | × |
ファクス番号入力時の確認入力 |  | × |
ファクスドライバーからの送信を許可 |  | × |
[受信/転送] | 共通設定
分割受信タイムアウト/受信エラーは必ず通知 |  | × |
転送エラージョブの処理 |  | × |
転送設定 |  | × |
メモリー受信設定 |  | × |
ファクス設定-受信機能設定
受信スタートスピード/受信パスワード |  | × |
ナンバーディスプレイ設定 |  | × |
[ファイル保存/利用] | ネットワーク設定
外部参照時の通信プロトコル |  |  |
ネットワークアクセス時の証明書確認設定 |  | × | ×
メモリーメディア設定 |  | × |
セキュアプリント |  | × |

宛先設定
管理者を設定した場合、宛先設定で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：管理者のみ設定変更が可能となります。
×：SSO-H運用時の管理者の種類によっては設定変更できません。

設定/登録 | システム管理者／システムアドミニストレーター（Administrator） | ネットワークアドミニストレーター（NetworkAdmin） | デバイスアドミニストレーター（DeviceAdmin）
[アドレス帳の暗証番号] |  | × | ×
[アドレス帳のアクセス番号管理] |  | × | ×
[アドレス帳のエクスポート設定] |  | × | ×
[LDAPサーバーの登録] |  |  |
[LDAP検索属性の登録/編集] |  |  |
[リモートアドレス帳取得設定] |  |  |
[リモートアドレス帳公開設定] |  |  |

管理設定
管理者を設定した場合、管理設定で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：管理者のみ設定変更が可能となります。
×：SSO-H運用時の管理者の種類によっては設定変更できません。

設定/登録 | システム管理者／システムアドミニストレーター（Administrator） | ネットワークアドミニストレーター（NetworkAdmin） | デバイスアドミニストレーター（DeviceAdmin）
[ユーザー管理] | システム管理者情報/サービス担当者情報の設定 |  | × | ×
部門別ID管理 |  | × | ×
[デバイス管理] | デバイス情報の設定 |  | × | ×
証明書設定
鍵と証明書設定 |  |  |
CA証明書設定 |  |  |
証明書失効リスト(CRL)設定 |  |  |
認証前のジョブ状況の表示 |  | × | ×
ジョブ履歴の表示 |  | × | ×
監査ログを取得 |  | × | ×
監査ログのエクスポート/クリア |  | × | ×
キー操作ログの保存設定 |  | × | ×
| 暗号方式の設定 |  | × | ×
[ライセンス/その他] | 掲示板/サポートリンク |  | × | ×
リモートUI設定 |  | × | ×
リモートオペレーション設定 |  | × | ×
MEAP設定 |  | × | ×
ソフトウェアの登録/更新 |  | × | ×
[データ管理] | データ完全消去設定 |  | × | ×
一括インポート/エクスポート
インポート |  | × | ×
エクスポート |  | × | ×
インポート/エクスポート結果 |  | × | ×
個別インポート/エクスポート
宛先表 |  | × | ×
デバイス設定(転送設定、アドレス帳、送信のよく使う設定) |  | × | ×
ウェブブラウザーのお気に入り |  | × | ×
プリンター設定 |  | × | ×
用紙情報 |  | × | ×

0ACY-374