システムページのオーバーレイ印字を設定する（システムオーバーレイ）
オーバーレイ印字は、印刷する各ページに共通なデザイン書式などをフォームとしてあらかじめオーバーレイ領域に登録し、印字データと重ねて印刷する機能です。オーバーレイ印字を行うと、各ページに共通の印字データをページごとに送る必要がなくなり効率よく印刷できます。
本製品には、5種類の定型フォームがあらかじめ登録されています。ここでは、本製品が保有しているオーバーレイフォームを使用して、オーバーレイ印字を行うかどうかを設定します。

【範囲】 | 1～5

しない
システム保有のフォームによるページオーバーレイ印字を行いません。
1～5
指定したシステム保有ページの定型フォームをオーバーレイ印字します。

設定値 | フォームの内容
1 | 1／3インチ間隔で横罫線を引いた6lpi用のフォーム。（線種は破線で、1インチごとに実線）
2 | 1／3インチ幅の網かけを1行おきに入れ、ページ全体を枠取りした6lpi用のフォーム。
3 | ページ全体を枠取りしたフォーム。
4 | ページ1のフォームを1／4インチ間隔に変形させた8lpi用のフォーム。
5 | ページ2のフォームを1／4インチ間隔に変形させた8lpi用のフォーム。

* | 線の太さは、300dpiで1ドット、600dpiで2ドットになります。

システム保有ページのオーバーレイ印字の開始時または終了時には、パラメータリセット処理が行われます。

| 「ページオーバーレイ機能」 「内蔵フォームの印字サンプル」

0ACY-1SJ