文字スロット呼び出し命令（IV）
コードテーブルの左半分（GL）または右半分（GR）に文字スロットを呼び出します。

JIS | IV《スロット番号（i）《，方向（i）》》；
16進数 | 49h 56h《スロット番号（i）《2Ch 方向（i）》》3Bh

| 《スロット番号（i）》
| コードテーブルに呼び出す文字スロットを選択します。
値 | 設定内容
0 | スロットG0
1 | スロットG1
2 | スロットG2
3 | スロットG3
| 「文字セットモード指定命令CM」によってHP7ビットモードまたはHP8ビットモードが設定されているときは、スロットG2、G3は指定できません。
| 《方向（i）》
| コードテーブルのどちら側に文字セットを呼び出すかを指定します。
値 | 設定内容
0 | 左側（GL）
1 | 右側（GR）

| パラメータの指定を省略すると、すべての文字セット選択モードでコードテーブルの左側（GL）にスロットG0を呼び出します。 HP8ビットモードでは、コードテーブルの左右が関連付けられているため、左側（GL）に指定の文字セット（ANSI ASCII）が呼び出されれば、右側（GR）に関連付けられた文字セット（拡張ROMAN 8）が自動的に呼び出され、左側（GL）に指定の文字セット（JIS ASCII）が呼び出されれば、右側（GR）に関連付けられた文字セット（カタカナ）が呼び出されます。 コードテーブルの左側（GL）にその他の文字セットを指定した場合は、右側（GR）には何もセットされません。

0ACY-246