TCP/IPv4の設定の確認（PINGコマンド）
ここでは、ネットワークの設定が正しくできているかどうかを確認します。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［ネットワーク］を押す
3.
［TCP/IP設定］→［IPv4設定］を押す
4.
［IPv4設定］の［PINGコマンド］を押す→ネットワーク上に存在する任意のIPv4アドレスを入力→［実行］を押す
タッチパネルディスプレーにPINGコマンドの実行結果が表示されたら、［OK］を押してください。
正しく設定できていなかった場合は、「インターフェイスの設定」、「TCP/IPv4の設定」、および「TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定」の設定内容を確認します。

重要
「起動時間の設定」で本製品のネットワーク部の起動時間を設定している場合は、本製品の主電源を入れたあと、［起動時間の設定］で設定した時間が経過してからPINGコマンドを実行してください。 本製品をスイッチングハブなどに接続している場合、ネットワークの設定が正しくても、ネットワークへの接続ができないことがあります。 この場合は、本製品のネットワーク部分の起動時間を遅らせることで解決できることがあります。起動時間の設定方法は「起動時間の設定」を参照してください。

5.
［上へ］→［TCP/IP設定］の［SNTP設定］→［NTPサーバー確認］を押す
「OK」と表示された場合、SNTPによる時刻同期が正常に動作しています。
「エラー」と表示された場合は、「TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定」の手順5で設定したNTPサーバーアドレスの設定内容を確認してください。
［NTPサーバー確認］を実行しても、時刻設定は更新されません。本製品とNTPサーバーとの間で通信可能かどうかを確認してください。
0ACY-342