P1とP2入力命令（IP）
スケーリングポイントP1、P2を設定します。

JIS | IP《P1のX座標（i），P1のY座標（i）》《，P2のX座標（i），P2のY座標（i）》；
16進数 | 49h 50h《P1のX座標（i）2Ch P1のY座標（i）》《2Ch P2のX座標（i）2Ch P2のY座標（i）》3Bh

| 《P1のX座標（i）》《P1のY座標（i）》
スケーリングポイントP1の位置をプロッターユニットの絶対座標で指定します。
《P2のX座標（i）》《P2のY座標（i）》
スケーリングポイントP2の位置をプロッターユニットの絶対座標で指定します。
P2の指定を省略し、P1だけを指定した場合、P2はP1と同じ増分で元の位置から移動します。したがって、P1、P2間のX／Y方向の距離は、本命令の実行前と同じになります。

| P1およびP2は、作図データの用紙サイズの最大座標範囲に関係なく設定できます。 なお、P1およびP2のパラメータを省略すると、P1、P2の位置は現在の用紙サイズの初期状態の位置に戻ります。 本命令による設定が有効な場合、ステータスバイトのビット1を設定します。

| 「タイプ2」

0ACY-245