重ね印字の指定／解除（[ESX] 13h）
指定した文字コードを以降の印字データに重ねて印字します。重ね印字は本制御命令で解除するまで有効です。

JIS | ESX 13h<バイト数（2バイト）>［印字モード（2バイト）］（文字データ）
16進数 | 1Bh 7Eh 13h <バイト数（2バイト）> ［印字モード（2バイト）］（文字データ）

| <バイト数（2バイト）> 本パラメータ以降のバイト数を指定します。
値 | 設定内容
00h 03h | 重ねる文字として1バイトコード文字（ANK文字）を指定できます。
00h 04h | 重ねる文字として2バイトコード文字（漢字）を指定できます。
00h 01h | 重ね印字の解除を指定できます。
「00h 01h」によって重ね印字を解除する場合は、［印字モード］の1バイト目に「00h」を指定します。「00h 02h」または「00h 05h」以上の場合、本制御命令は無効となり、本パラメータ以降のデータは指定数量だけ読み飛ばされます。 ［印字モード（2バイト）］ （2バイト目は任意の値） 重ね印字の指定または解除を選択します。 また、スペースに対して重ね印字を行うかどうかを指定します。 それぞれの指定は、［印字モード］の1バイト目の次のビットで行います。2バイト目は任意の値でかまいません。 重ね印字の指定と解除（ビット0）
値 | 設定内容
0 | 重ね印字の解除
1 | 重ね印字の指定
スペースの処理（ビット1）
値 | 設定内容
0 | スペースに対しても重ね印字を行います。
1 | スペースの場合は重ね印字を行いません。
（文字データ） 以後の印字データに重ねる文字コードを指定します。 <バイト数>で3バイトを指定した場合は、1バイトコード文字（ANK文字）を指定します。 （範囲：1バイトコード00h～FFh） <バイト数>で4バイトを指定した場合は、2バイトコード文字（漢字）を指定します。 （範囲：2バイトコード00h 00h～FFh FFh）

| 重ねる文字と印字データの種類によって印字は次のようになります。 1バイトコード文字に2バイトコード文字を重ね印字する場合 IBM5577（日本語モード）では2バイトコード文字の左側半分が印字されます。I75モードでは2バイトコード文字は正しく印字されます。ただし、1バイトコード文字の文字ピッチで移動するため、2バイトコード文字は重なって印字されます。なお、有効印字領域付近では、印字領域にかかる文字は印字されません。 重ね印字する文字コードが未定義の2バイトコードの場合 IBM5577（日本語モード）では送られてくる印字データも印字しませんが、I75モードでは印字データだけを印字します。 重ね印字する文字が半角スペースだった場合 印字データが2バイトコード文字のとき、IBM5577（日本語モード）では右側の半分だけが印字されますが、I75モードでは2バイトコード文字は印字されません。 縦書きモードの場合 重ね印字する文字が2バイトコード文字のとき、IBM5577（日本語モード）では重ねる文字は横書きで印字されますが、I75モードでは重ねる文字も縦書きで印字されます。

0ACY-2R5