塗りつぶし間隔設定命令（PT）
塗りつぶしを行うときの線の間隔を指定します。

JIS | PT《間隔（sd）》；
16進数 | 50h 54h《間隔（sd）》3Bh

| 《間隔（sd）》
| 塗りつぶしの線の間隔をミリメートルで指定します。
指定範囲： | 0.1 mm～5.0 mm
初期値： | 0.3 mm

| 本命令は、領域の塗りつぶし方法が双方向／単方向塗りつぶし、または双方向／単方向ユーザー指定タイプの場合に有効になります。 次の塗りつぶしをともなう命令と共に使用できます。
| 塗りつぶし選択命令FT 多角形シェイディング命令FP 矩形領域シェイディング命令（相対座標）RR 矩形領域シェイディング命令（絶対座標）RA 扇形内部シェイディング命令WG
| なお、本命令による塗りつぶし間隔は、現在選択されているペン（1～8）に対して設定され、ペン選択命令SPによってペンが変更されるまで有効になります。

| 塗りつぶし選択命令（FT） FT 塗りつぶしパターン命令（UF） UF

0ACY-24S