LIPSモードの制御命令
LIPSモードに関する制御命令は、次の2種類です
LIPS-ヘキサ形式モードの開始
LIPSモードへの移行
LIPS-ヘキサ形式モードの開始
本制御命令を受信した後、以降のデータをヘキサ形式のデータとして処理し、LIPSの制御命令を使用できるようにします（このモードをLIPS-ヘキサ形式モードと呼びます）。

JIS | @ @ L ?
16進数 | 40h 40h 4Ch 3Fh

| ヘキサ形式とは、1バイト（8ビット）のデータを示すコード（16進数）を、上位と下位に分けて2バイトの文字形式（アスキーコード）で表します。 LIPS-ヘキサ形式モードでは、LIPSの制御命令、文字コード、および本制御命令を送ったときのエミュレーションモードの制御命令によるANK／漢字の印字モードの変更（プリンターリセット処理による変更も含む）のみ有効になります。したがって、そのほかの本エミュレーションモードの制御命令およびLIPSのバイナリ形式の制御命令は無効になります。 本制御命令を受信すると、印字データがある場合は印字して排紙後、ソフトリセット処理が行われます。さらに、LIPS-ヘキサ形式モードに移行後、パラメータリセット処理が行われます。

| ヘキサ形式でデータを送る場合は、メニューのその他グループの「HEX／LIPS機能」で「有効」を設定してください。「無効」の場合はヘキサ形式として扱われません。 LIPS-ヘキサ形式モード時、次のLIPSの制御命令は無視されます。
| コメント表示命令1／2 DCS 0 y ST、DCS y ST
| また、LIPS-ヘキサ中は、テキストモードではハード・リセット命令が無視され、VDMモードではソフト・リセット命令とハード・リセット命令がLIPS-ヘキサ形式モードの終了命令となります。
| ハード・リセット命令 ESC c ソフト・リセット命令 ESC <
| LIPS-ヘキサ形式モードは、LIPSのジョブ終了命令が送られた時点で終了します。その後に送られる命令などがある場合、文字コードとして印字されます。

| 「ヘキサ形式データの設定」「ヘキサ形式モードを設定する（HEX／LIPS機能）」

LIPSモードへの移行
本制御命令を受信した後、N201エミュレーションモードからLIPSモードに移行します。

JIS | ESC ％ ＠
16進数 | 1Bh 25h 40h

| 本制御命令を使用する場合は、動作モードメニューで動作モードをN201エミュレーションモードに設定する必要があります。

0ACY-32W