RGB入力プロファイル

テキスト | sRGB、 | Gamma 1.5、 | Gamma 1.8、 | Gamma 2.4、 | ダウンロードプロファイル
グラフィックス | sRGB、 | Gamma 1.5、 | Gamma 1.8、 | Gamma 2.4、 | ダウンロードプロファイル
イメージ | sRGB、 | Gamma 1.5、 | Gamma 1.8、 | Gamma 2.4、 | ダウンロードプロファイル

RGB データに対して、使用中のモニターに合わせて適切なプロファイルを選択します。
RGB 「テキスト」、「グラフィックス」、「イメージ」といったデータの種類ごとに設定することができます。
［sRGB］
一般的なWindowsコンピューターのモニターの業界標準画質に設定されます。sRGB 対応モニターをお使いの場合、モニターで表示される色とプリンターで印刷される色のマッチングを行い、モニター上の色に近い色味で印刷されます。工場出荷時は、［sRGB］に設定されています。
［Gamma 1.5］、［Gamma 1.8］、［Gamma 2.4］
データの最も明るい部分や暗い部分を損なわないように、印刷結果の明るさを調節します。プリント結果がモニターで表示された色と比べて明るいときなど、明るさを調節したいときに設定します。ガンマ値が大きいほど暗く印刷されます。
［ダウンロードプロファイル］
本製品にダウンロードしたプロファイルを使用するときに設定します。

メモ
本項目の設定を有効にするには、「CMS(マッチング)/ガンマ」の設定を［CMS］に設定してください。 LIPSプリンターのタッチパネルの設定とプリンタードライバーの設定は、以下のように対応しています。
タッチパネルの設定 | プリンタードライバーの設定
［sRGB］ | sRGB v3.00 (Canon)
［Gamma 1.5］ | Canon HDTV gamma 1.5
［Gamma 1.8］ | Canon HDTV gamma 1.8 Monitor
［Gamma 2.4］ | Canon HDTV gamma 2.4 Monitor
プロファイルのダウンロードは、imageWARE EnterpriseManagement Consoleのリソースプラグインを使ってダウンロードできます。

0ACY-1C5