イメージデータの拡大印字（[ESC] %2）
イメージデータの横方向を2倍に拡大して印字します。

JIS | ESC ％ 2 <X方向ドット列数（2バイト）> （イメージデータ）
16進数 | 1Bh 25h 32h <X方向ドット列数（2バイト）> （イメージデータ）

| <X方向ドット列数（2バイト）> 拡大する前のイメージのX方向のドット列数を指定します。
単位： | 1／180インチ
範囲： | メニューの「印刷幅」で設定した印字幅によって次のようになります。
各ページフォーマットの領域モード | 印字幅 | 設定範囲
実寸モード（Fmode1/2）で右マージン既定値=印刷幅 縮小モード（Fmode3～8）で標準領域 | 13.2インチ | 00h 01h ～ 04h A4h（1～ 1188）
13.6インチ | 00h 01h ～ 04h C8h（1～ 1224）
8インチ | 00h 01h ～ 02h D0h（1～ 720）
実寸モードで用紙右端 縮小モードでワイド | ― | 00h 01h ～ 7Fh FFh（1～32767）
（イメージデータ） イメージデータを指定します。イメージデータ数は、イメージの転送モードの設定が3バイトのときは <X方向ドット列数> ×3バイトとなり、2バイトのときは <X方向ドット列数> ×2バイトとなります。

| メニューの「イメージラップ」でイメージ折り返しモードが［する］に設定されている場合は、拡大前のイメージデータが右マージン位置を越えると自動的に改行して、次行の左マージン位置から拡大したイメージの印字を続けます。拡大された1ドットが右マージン位置を越える場合も印字されます。 イメージ折り返しモードが［しない］に設定されている場合は、右マージンを越えた分のイメージデータは無視され、現在印字位置は右マージン位置にとどまります。なお、拡大された1ドットが右マージン位置を越えた場合は、拡大前のデータ以降が無視されます。

| イメージの3バイト転送モードの指定（[ESC] (） ESC （ イメージの3バイト転送モードの指定（[ESX] 0Eh 00h 01h 15h） ESX 0Eh 00h 01h 15h イメージの2バイト転送モードの指定（[ESC] )） ESC） イメージの2バイト転送モードの指定（[ESX] 0Eh 00h 01h 16h） ESX 0Eh 00h 01h 16h

0ACY-2KJ