文字の登録（16×16ドット構成）
指定の文字コードに16×16ドット構成の文字を登録します。

JIS | ESC ＊<登録文字コード（2バイト）> （登録文字パターンデータ（32バイト））EOT
16進数 | 1Bh 2Ah <登録文字コード（2バイト）> （登録文字パターンデータ（32バイト））04h

| <登録文字コード（2バイト）>
| 文字パターンを登録する文字コードを指定します。
範囲： | 76h 20h～76h 7Fh
| 77h 20h～77h 7Fh
| 78h 20h～78h 5Fh
| （登録文字パターンデータ（32バイト））
| 文字パターンを16×2バイトの16進数で指定します。

| 登録文字パターンデータと印字結果は次のようになります。
| 登録文字の印字は、漢字モードと同じ方法で行われます。文字が登録されていないコードが送られた場合は、漢字の幅のスペースが印字されます。 なお、本エミュレーションモードでは、登録文字の各ドットは1／160インチのサイズで印字されます。

0ACY-2YY