連続用紙のページ長を設定する（連続用紙長）
連続用紙のページ長を設定します。
設定したページ長は、連続用紙のページフォーマットFmode 3, 4, 6（標準／ワイド領域モード）およびカット紙を縮小するページフォーマットFmode 7, 8（ワイド領域モード）で有効になります。
システム
メニューで設定した連続用紙のページフォーマット、領域（ワイド／標準）モードおよび用紙サイズに従った行数になります。
1～199行（「設定方法」を［任意設定］に設定し、［任意設定値］で行数を指定）
6 lpi単位で任意の行数を指定します。

【単位】 | 1／6インチ（約4.2 mm）
【範囲】 | 1～199

| 行間は1インチあたり6行（6 lpi）になります。

それぞれのページフォーマットで決められている印字可能行数を超えるページ長を設定した場合は、この設定にかかわらず、印字可能行数で改ページが行われます。なお、VFCグループの「ミシン目スキップ」でミシン目スキップ行数が設定されている場合は、実際の改ページ位置が変わります。
本設定項目のほかにも、ESC／Pの制御命令「ページ長の設定ESC C」によってページ長を設定できます。

| 「ページフォーマット」 「ミシン目スキップ行数を設定する（ミシン目スキップ）」

0ACY-1SY