複写ページの登録（[ESX] 01h 00h 04h [SP] ?h）
複写用紙機能でオーバーレイ印字するユーザー独自のフォームデータを、指定の共通ページまたは複写ページに登録します。

JIS | ESX 01h 00h 04h SP ？ h［共通／複写ページ（1バイト）］
16進数 | 1Bh 7Eh 01h 00h 04h 20h 3Fh 68h［共通／複写ページ（1バイト）］

| ［共通／複写ページ（1バイト）］
| フォームデータを登録するページを指定します。
値 | 設定内容
4Bh | 共通ページ（K）（複写用紙の全ページに印字）
01h～05h | 複写ページ1～5 （複写用紙の各ページに順番に印字）

| 登録したフォームデータをジョブ（一連の印刷処理）が終わった時点で削除するか、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの電源をオフにするまで削除しないかは、メニューの「登録レベル」で選択できます。 共通／複写ページの登録を開始すると、パラメータリセット処理が行われ、制御命令で設定したすべての印字パラメータが初期化されます。 共通／複写ページの登録は、「ユーザーページの登録終了 ESX 01h 00h 02h e NUL 」によって終了します。 メモリーサイズを超えるページ登録を行うと「メモリーオーバー」とエラー表示され、この時点でページ登録は破棄され、以降のデータは捨てられます。

0ACY-2RR