プリンターの接続方法（WSD）
ここでは、Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012をお使いの場合にWSDを使用して印刷する手順について説明しています。
操作の途中で確認ダイアログが表示されたときには、ユーザー名とパスワードを入力してください。詳細は、Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012の説明書などを参照してください。
1.
ドライバーをインストールするコンピューターのIPv4アドレスが本製品の［ファイアウォール設定］で送受信を許可されているかどうかを確認（→「TCP/IPv4の設定」の手順14～15）

重要
［ファイアウォール設定］で送受信を許可されていないIPv4アドレスの場合、ドライバーをインストールできません。 ドライバーをインストールしたコンピューターのIPv4アドレスが［ファイアウォール設定］で送受信を許可されなくなった場合、そのコンピューターから印刷またはファクス送信は行えません。

2.
ドライバーをインストール
プリンタードライバーインストールガイドのWSDネットワーク環境についての手順を参照してください。
0ACY-34K