Q&A
原稿の下地がスキャンされたり、原稿の裏面が移ってスキャンされてしまう

1. | ［メイン］ページの［濃度調整］で［手動］を選択して、［画質調整］で［背景濃度］を選択します。
2. | ［微調整］をクリックして［背景濃度の設定］ダイアログを表示させ、各色のスライダーを動かして背景の濃度を調整します。

原稿の周囲の影がスキャンされてしまう
プレビュー領域でマウスを右クリックしたあと、［原稿枠消し］で［する］を選択します。
[転送ページ数]ダイアログボックスでスキャンの処理状況が100%と表示されたあと、スキャンが止まり、データ読み込みに時間がかかる
Windowsファイアウォール機能を持っているOSで設定を有効にしていると、スキャン完了までに時間がかかる場合があります。ファイアウォールの[例外]ページでUDPポートが例外登録されているか確認してください。通常はインストール時に自動で例外登録されます。例外登録されていない場合は、手動で例外登録をしてください。
[名前]：任意の名称
[ポート番号]：56338
[プロトコル]：[UDP]を選択
Windows 7の場合:

1 | []（スタート） → [コントロールパネル] → [システムとセキュリティ] → [Windowsファイアウォール] → [詳細設定]をクリックします。
2 | [セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール]ページで、[受信の規則]を選択し、[新しい規則]をクリックします。
3 | [新規の受信の規則ウィザード]で、[ポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
4 | [UDP]を選択し、[特定のローカルポート]に56338を入力して、[次へ]をクリックします。
5 | [接続を許可する]を選択し、[次へ]をクリックします。
6 | [プライベート]のみチェックし、[次へ]をクリックします。
7 | [名前]に任意の名称を入力し、[完了]をクリックして、[新規の受信の規則ウィザード]を閉じます。

Windows Vista/Windows Server 2008の場合:

1 | []（スタート） → [コントロールパネル] → [Windowsファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。
2 | [Windowsファイアウォールの設定]ダイアログボックスの[例外]ページで、[ポートの追加]をクリックします。
3 | [ポートの追加]ダイアログボックスで、以下の設定を行い、[OK]をクリックします。 [名前]：任意の名称 [ポート番号]：56338 [プロトコル]：[UDP]を選択
4 | [OK]をクリックし、[Windowsファイアウォールの設定]ダイアログボックスを閉じます。

Windows XP/Windows Server 2003の場合:

1 | [スタート] → [コントロールパネル] → [セキュリティ センター] → [セキュリティの設定の管理] → [Windowsファイアウォール]をクリックします。
2 | [Windowsファイアウォール]ダイアログボックスの[例外]ページで、[ポートの追加]をクリックします。
3 | [ポートの追加]ダイアログボックスで、以下の設定を行い、[OK]をクリックします。 [名前]：任意の名称 [ポート番号]：56338 [UDP]を選択
4 | [OK]をクリックし、[Windowsファイアウォール]ダイアログボックスを閉じます。

メモ
お使いのOSのエディションや環境設定によって、手順が異なります。

0ACY-3R4