電話をうけてからファクスを送信する
通話機能は、電話機またはハンドセット・G2装着時に使用できます。（→ハンドセット・G2）
1.
原稿をセット
2.
着信を開始→操作パネルの実行／メモリーランプが点滅
操作パネルにあるファクス音量調整キーの［ファクス着信呼出］が「ON」のときは、呼出音が鳴ります。
（→音量やブザーを設定する）
3.
電話をうける
ハンドセット・G2を使用する：
オンフックを使用する：
ハンドセット・G2を使用する：
ハンドセット・G2を上げる
相手の声を確認
相手の声が聞こえたら通話できます。原稿を送信する前に、相手にスタートボタンを押すよう伝えてください。

メモ
相手先が応答しないときは、ハンドセット・G2を戻してください。待機状態に戻ります。 手動送信を中止するには、ハンドセット・G2を戻してください。手動送信が中止されます。 送信を開始する前に、その他の機能を変更できます。

オンフックを使用する：
［ファクス］→［オンフック］を押す
相手の声を確認

メモ
音量を調節するには、、を押します。 手動送信を中止するには、［終了］を押してください。手動送信が中止されます。 送信を開始する前に、その他の機能を変更できます。

4.
（スタート）を押す
ハンドセット・G2を上げていたときは、コードを正しい位置にしてハンドセット・G2を戻します。
読み込みが開始され、同時に送信します。
送信中、メッセージエリアには宛先の電話番号、および送信中のページ番号が表示されます。

メモ
ハンドセット・G2をきちんと戻しておかないと、送信終了後に「ピロピロピロ･･･」という警告音（オフフックアラーム）が鳴ります。警告音は鳴らないようにも設定できます。（→オフフックアラームを有効にする）

0ACY-0LL