漢字のアンダーラインの指定／解除（[FS] -）
2バイトコード文字（漢字）にアンダーラインを付加するモードを指定／解除します。

JIS | FS －［指定／解除（1バイト）］
16進数 | 1Ch 2Dh［指定／解除（1バイト）］

| ［指定／解除（1バイト）］ アンダーラインモードを選択します。
値 | 設定内容
0（00h） | アンダーラインモードを解除します。
1（01h） | 1ドット幅（300 dpi）の細いアンダーラインを指定します。
2（02h） | 2ドット幅（300 dpi）の太いアンダーラインを指定します。

| 横印字モード時にアンダーラインを指定した場合は、文字を印字した後、4／180インチの垂直移動を行ってアンダーラインを印字します。 縦印字モード時にアンダーラインを指定した場合は、アンダーラインを印字後、4／180インチの垂直移動を行って文字を印字します。

| 次の場合、アンダーラインは印字しません。 「垂直タブ位置への移動VT」による移動部分 「絶対位置移動（ドット位置）ESC ＄」による移動部分 「相対位置移動（ドット数）ESC ¥」による移動部分

0ACY-1XL