電話をうけてからファクスを受信する
通話機能は、電話機またはハンドセット・G2装着時に使用できます。（→ハンドセット・G2）
1.
呼び出し音が鳴ったら、電話をうける
ハンドセット・G2を使用する：
オンフックを使用する：
ハンドセット・G2を使用する：
ハンドセット・G2を上げる
相手の声や、「ポーポー」という信号音を確認
相手の声が聞こえたら通話できます。相手にファクスを送信するよう伝えてください。

メモ
相手先が応答しないときは、ハンドセット・G2を戻してください。待機状態に戻ります。 手動受信を中止するには、ハンドセット・G2を戻してください。手動受信が中止されます。 ハンドセット・G2の呼び出し音量は、音量調整キーの［ファクス着信呼出］で調節できます。

オンフックを使用する：
［ファクス］→［オンフック］を押す
相手の声や、「ポーポー」という信号音を確認

メモ
音量を調節するには、を押します。 手動受信を中止するには、［終了］を押してください。手動受信が中止されます。

2.
［受信スタート］を押す
ハンドセット・G2を上げていたときは、コードを正しい位置にしてハンドセット・G2を戻します。

メモ
ハンドセット・G2をきちんと戻しておかないと、受信終了後に「ピロピロピロ･･･」という警告音（オフフックアラーム）が鳴ります。警告音は鳴らないようにも設定できます。（→オフフックアラームを有効にする）

3.
着信を開始すると、操作パネルの実行／メモリーランプが点滅
操作パネルにある音量調整キーの［ファクス着信呼出］については、「音量やブザーを設定する」を参照してください。
0ACY-0SA