本機へのアクセスを制限する（IPv4）
ネットワーク環境で本製品を使用する場合、ハッキングなど悪意ある目的でアクセスされる恐れがあります。本製品にアクセス可能なIPアドレスを制限することによって、不正アクセスされるリスクを減らすことができます。
ここでは、IPv4のネットワークでリモートUIやアプリケーションソフトウェアなどを使用して本製品の各項目を参照、設定できるコンピューターのIPアドレスを192.31.255.1から192.31.255.254の範囲に限定するようにします。
お使いの機種やオプションの装着状況によって画面が異なる場合があります。

必要な条件
管理者としてログインしている

1.
（設定／登録）→［環境設定］→［ネットワーク］→［ファイアウォール設定］を押します。
2.
［IPv4アドレスフィルター］→［受信フィルター］を押します。
3.
＜フィルターを使用＞を［ON］に、＜デフォルトポリシー＞を［拒否］に設定して、［登録］を押します｡
4.
［範囲指定］を押して、［開始アドレス］に「192.31.255.1」を、［終了アドレス］に「192.31.255.254」を操作パネルのテンキーで入力したあと、［OK］を押します｡
5.
本製品を再起動します。
設定は本製品の再起動後に有効になります。
参考情報
アクセス履歴の確認
本製品からIPアドレスを持つ機器への送信履歴およびIPアドレスを持つ機器からの本製品へのアクセス履歴を確認できます。履歴は100件まで保存でき、以下の手順で確認できます。
（設定／登録）→［環境設定］→［ネットワーク］→［ファイアウォール設定］→［IPアドレスブロック履歴］
また、履歴をリモートUIからCSV形式で保存することもできます。
［設定/登録］→［環境設定］→［ネットワーク］→［IPアドレスブロック履歴］
MACアドレスフィルター
MACアドレスは、ネットワーク機器固有のID番号です。IPアドレスを変更しても変更されません。IPアドレス同様にMACアドレスに関しても送信フィルターおよび受信フィルターを設定できます。MACアドレスフィルターは以下の手順で設定できます。
（設定／登録）→［環境設定］→［ネットワーク］→［ファイアウォール設定］→［MACアドレスフィルター］
送信先ドメイン指定
Eメールを送信するドメインを制限できます。指定したドメインが入ったEメールアドレス以外に送信をできなくして外部への情報漏洩を抑止します。送信先ドメイン指定は以下の手順で設定できます。
（設定／登録）→［ファンクション設定］→［送信］→［Eメール/Iファクス設定］→［送信先ドメイン制限］
0ACY-3HJ