文字プロット命令（LB）
現在選択されている文字セットを使用して、文字のプロットとラベルバッファーへの登録を行います。

JIS | LB《文字列データ（ASC）》 ETX
16進数 | 4Ch 42h《文字列データ（ASC）》03h

| 《文字列データ（ASC）》
プロットする文字を指定します。 文字列には、印刷可能なすべての文字、 CR 、 LF 、などの制御コードなどを指定できます。本命令によって漢字を印字することもできます。 パラメータの指定を省略すると、ラベルバッファーがクリアされます。

| 文字のプロットは、文字列の最後のターミネータ（初期状態で ETX （03h））によってのみ終了します。 文字プロット後のペン位置は、次にプロットする文字の基準位置に移動します。 文字の方向、大きさ、傾きは、次の命令で指定できます。
文字プロット位置指定命令（LO） LO 絶対値による文字方向設定命令（DI） DI 相対値による文字方向設定命令（DR） DR 文字サイズ指定命令（絶対値）（SI） SI 文字サイズ指定命令（相対値）（SR） SR 斜体文字命令（SL） SL NCPセル間隔設定命令（ES） ES
上図のそれぞれの文字のマスを「NCP（Normal Character Plot）セル」といいます。 文字プロットのターミネータ ETX は、「文字列ターミネータ指定命令DT」によって変更することができます。

| 文字列ターミネータ指定命令（DT） DT

0ACY-296