ペンの太さを設定する（太さ）
グラフィックス・プロッターの8種類のペンに対応する線の太さを設定します。
「太さ（dot）」はペングループの「太さ単位」でdot単位を選択している場合、「太さ（mm）」はペングループの「太さ単位」でmm単位を選択している場合にのみ、有効になります。

【単位】 | 0.1 mmまたは1 dot（300 dpi時）
【範囲】 | 0.0～5.0 mmまたは0 dot～15 dot ただし、0.0mmを設定すると解像度に関係なく0.1mmの太さになります。0dotを設定すると解像度に関係なく1dotの太さになります。

| 工場出荷時の設定では、線の太さの単位がmm単位になっています。 dot単位で指定する場合、300 dpiのときのdot数で設定します。600 dpiのときは、指定したdot数の2倍のdot数になります。0.1ミリ単位で設定した場合は、解像度に関係なく印刷時の線の太さが設定した太さになります。 拡大／縮小モードで印刷した場合も、それぞれのペンの線の太さはここで指定した太さになります。

| 図面を拡大した場合、ベタ塗りを行うときは、輪郭線より太い線を使用しないと塗りつぶせない部分（白く抜けた部分）ができることがあります。 また、図面を縮小した場合、1 dot幅の線で間隔をつめて塗りつぶしを行うと、縮小率の関係で塗りつぶしの領域に白い線が出ることがあります。

| 「ペンの太さを表す単位を設定する（太さ単位）」

0ACY-214