PC-PR201シリーズのDIPスイッチの機能について
PC-PR201シリーズのDIPスイッチで設定できる機能の中で、本エミュレーションモードがサポートしていない機能や設定の意味が異なる機能があります。
本エミュレーションモードでは、PC-PR201HのそれぞれのDIPスイッチの機能を次のように取り扱います。

機能名称 | PC-PR201シリーズの場合 | N201モードの場合
各国文字の切り換え | 各国文字をDIPスイッチによって設定できます。 | メニューの「国別文字」で設定できます。
用紙長の切り替え | 用紙長の初期値をDIPスイッチによって11インチまたは12インチに設定できます。 | 初期値は11インチです。
DC1 DC3 コードの処理 | オフライン状態で DC1 ／ DC3 コードを受信します。 | オフライン状態で DC1 ／ DC3 コードを受信しても無視します。
自動復改の切り換え | バッファー・フル時の対処をDIPスイッチによって復帰のみ、または復帰改行に設定できます。 | メニューの「バッファーフル」で設定できます。
印字指令の切り換え | 印字指令の制御コードをDIPスイッチによって設定できます。 | メニューの「印字指令」で設定できます。
CR 機能の切り換え | CR コードを受信したときの処理をDIPスイッチによって設定できます。 | メニューの「CR機能」で設定できます。
数字「0」の字体の切り換え | DIPスイッチによってゼロの書体を「0」または「」に設定できます。 | メニューの「ゼロ書体」で設定できます。
ドット対応グラフィックドット数の切り換え | DIPスイッチによってネイティブモードまたはコピーモードを選択できます。 | メニューの「グラフィック」で設定できます。
逆方向改行時の用紙なし検出の切り換え | DIPスイッチによって有効／無効の切り換えを選択できます。 | iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズでは、ページを超える逆改行はできません。
印字方式の切り換え | 電源オンのときの印字方式をDIPスイッチによってHSパイカまたはHDパイカに設定できます。 | HS／HDパイカの区別はありません。iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズは印字速度が速いためドラフトモードは必要ありません。
7／8ビットデータの切り換え | DIPスイッチによって7ビットコードと8ビットコードの切り換えを選択します。 | 8ビットコード固定です。
136桁／80桁の切り換え | 8インチ×11インチの連続用紙を使用するための機能です。 | ページフォーマットFmode 3のワイド領域モードを使用してA4サイズに印字すれば、80文字目に右マージンを設定しているので80文字での自動折り返しが可能です（標準領域モードの右マージンは80文字目ではありません）。
印字方向の切り換え | DIPスイッチによって片方向または両方向に設定できます。 | iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズでは、印字方向という概念がありません。
NHS／SHSパイカの切り換え | 電源オンのときの印字方式をDIPスイッチによってNHSパイカまたはSHSパイカに設定できます。 | NHS／SHSパイカの区別はありません。
メモリースイッチ初期化の切り換え | 電源投入時にメモリースイッチの設定内容を初期化するかどうかを設定できます。 | リセット処理の操作があるので不要です。
ドット印字モードの印字方向の切り換え | DIPスイッチによって片方向または両方向に設定できます。 | iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズでは、印字方向という概念がありません。
ドラフトモードの初期設定 | ドットを間引くことにより高速印字を行うモードを設定できます。 | ドットを間引いても印字速度に影響しないので必要ありません。

* | NHS（Normal High Speed）パイカは11ドット幅の文字で150文字／秒で印字されます。
| SHS（Super High Speed）パイカは9ドット幅の文字で200文字／秒で印字されます。

0ACY-334